**项目编号：510**

**内部编号：ZCQXZB-2021-0XXB**

**项目名称：成都市技师学院人才联合培养实训室采购项目**

**招标文件**

**中国·四川**

**采 购 人：成都市技师学院**

**采购代理机构：四川乾新招投标代理有限公司**

**文 件 编 制：由采购人和采购代理机构共同编制**

**2021年10月**

**政府采购阳光宣言**

四川乾新践行公平竞争、诚信的核心价值观，诚信于股东、诚信于服务对象、诚信于员工、诚信于社会。

四川乾新全体员工严格遵守《乾新十戒》和《员工廉洁从业规定》，遵纪守法，强化自律，廉洁从业，规范经营。

坚决维护国家利益和社会公共利益，严守商业道德，悉心维护采购人和供应商权益，开展公平竞争，努力提供优质、细心、专业的服务，为采购人创造价值，与采购人共同成长。坚持不懈反对“四风”，厉行节约，反对浪费，求真务实，克己奉公，精益求精，追求卓越，以出色的效益回报股东，回报社会。

四川乾新与服务对象之间是简单的政企、企事业、企业与企业之间的关系，不存在个人利益动机。四川乾新员工追逐阳光下的公司利润和个人价值，以廉为荣、以贪为耻，忠于职责，恪守《员工廉洁从业规定》。倡导遵守以下行为准则：

* + 1. 四川乾新不以向采购人及其亲属提供任何个人利益的方式谋求合作关系；
    2. 四川乾新不迷信任何实际存在的或虚构的所谓关系；
    3. 四川乾新不采取恶性竞争等不正当手段竞争业务；
    4. 四川乾新不向采购人提供好处费、回扣、现金及有价证券、支付凭证、贵重礼物；
    5. 四川乾新不给采购人及其亲属报销任何费用；不向采购人及其亲属提供住房、交通工具、通讯工具、家电、高档办公用品等物品；不向采购人及其亲属的家庭装修、婚丧嫁娶、工作安排、出国、留学等提供资金及物资的资助；
    6. 供应商在参与项目时公平竞争，充分发挥市场主体作用，降低采购成本，节约采购资金；
    7. 四川乾新不与采购人、供应商串通投标；
    8. 四川乾新、采购人不与供应商就标底、其他单位的投标书等商业秘密及合同中的质量、价格、验收等条款进行私下商谈或者达成默契；
    9. 四川乾新坚决杜绝以下行为：①乾新员工有行贿倾向、建议等行为；②乾新员工有索贿、受贿等行为。

如出现违反宣言的行为，请及时向四川乾新监察部投诉或举报，经核查属实的，严格按照公司规定处理，涉及违法违纪的将追究相关法律责任。请各采购人及供应商积极宣传本宣言，了解并自觉践行宣言，共同营造公开、公平、公正、诚实信用、讲求绩效的政采营商环境，共同推动政府采购行业健康发展。

监察部投诉及举报邮箱：scqxzb\_shl@163.com

监察部投诉及举报电话：028-62630990

目 录

[第一章 投标邀请 6](#_Toc30721)

[第二章 投标人须知 9](#_Toc3620)

[一、 投标人须知前附表 9](#_Toc18071)

[二、 总 则 15](#_Toc1309)

[(一) 适用范围 15](#_Toc18593)

[(二) 有关定义 15](#_Toc7361)

[(三) 合格的投标人(实质性要求) 15](#_Toc12424)

[(四) 投标费用(实质性要求) 15](#_Toc16427)

[(五) 充分、公平竞争保障措施(实质性要求) 15](#_Toc32269)

[三、 招标文件 16](#_Toc21755)

[(一) 招标文件的构成 16](#_Toc22945)

[(二) 招标文件的澄清和修改 17](#_Toc15822)

[(三) 答疑会和现场考察 17](#_Toc20381)

[四、 投标文件 18](#_Toc24859)

[(一) 投标文件的语言(实质性要求) 18](#_Toc4630)

[(二) 计量单位(实质性要求) 18](#_Toc24628)

[(三) 投标货币(实质性要求) 18](#_Toc24154)

[(四) 联合体投标(实质性要求) 18](#_Toc18257)

[(五) 知识产权(实质性要求) 18](#_Toc19298)

[(六) 投标文件的组成 19](#_Toc1725)

[(七) 投标文件格式 20](#_Toc12470)

[(八) 投标保证金 20](#_Toc18078)

[(九) 投标有效期(实质性要求) 20](#_Toc4505)

[(十) 投标文件的制作和签章、加密 20](#_Toc29183)

[(十一) 投标文件的递交 21](#_Toc5755)

[(十二) 投标文件的修改和撤回 21](#_Toc31473)

[(十三) 投标文件的解密 21](#_Toc12026)

[五、 开标和中标 22](#_Toc10508)

[(一) 开标及开标程序 22](#_Toc2306)

[(二) 开评标过程存档 22](#_Toc3217)

[(三) 中标通知书 22](#_Toc11716)

[六、 签订及履行合同和验收 23](#_Toc17399)

[(一) 签订合同 23](#_Toc23461)

[(二) 合同分包(实质性要求) 23](#_Toc28346)

[(三) 合同转包(实质性要求) 23](#_Toc11340)

[(四) 补充合同 23](#_Toc16276)

[(五) 合同公告 24](#_Toc20598)

[(六) 合同备案 24](#_Toc29067)

[(七) 履约保证金 24](#_Toc14155)

[(八) 履行合同 24](#_Toc16000)

[(九) 验收 24](#_Toc25906)

[(十) 资金支付方式、时间、条件 24](#_Toc11040)

[七、 投标纪律要求 24](#_Toc7804)

[八、 其他 25](#_Toc23393)

[(一) 询问、质疑和投诉 25](#_Toc27760)

[(二) 关于行贿犯罪档案查询工作的规定 25](#_Toc31739)

[(三) 串通投标的情形 25](#_Toc30567)

[(四) 投标人信用信息查询 25](#_Toc28783)

[(五) 保密 25](#_Toc18206)

[(六) 回避 26](#_Toc12968)

[(七) 解释说明 26](#_Toc17015)

[第三章 投标文件格式 27](#_Toc30772)

[第一部分 资格、资质性及其他类似效力投标文件(格式) 30](#_Toc21038)

[一、 法定代表人/单位负责人授权书 31](#_Toc4768)

[一、 法定代表人/单位负责人证明书 32](#_Toc26195)

[二、 具有独立承担民事责任的能力的证明材料 33](#_Toc27535)

[三、 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料 34](#_Toc23693)

[四、 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料 35](#_Toc17007)

[五、 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料 36](#_Toc30059)

[六、 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料 37](#_Toc16639)

[七、 投标人及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的承诺函 38](#_Toc14677)

[八、 根据采购项目的特殊要求，供应商提供具有特定条件的证明材料 39](#_Toc29137)

[九、 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的承诺及声明函 40](#_Toc28958)

[第二部分 其他投标文件(格式) 41](#_Toc16963)

[一、 投标函 42](#_Toc25251)

[二、 实质性要求承诺 43](#_Toc843)

[三、 投标人基本情况表 45](#_Toc9324)

[四、 开标一览表 46](#_Toc24171)

[五、 分项报价明细表 48](#_Toc9272)

[六、 商务应答表 49](#_Toc21414)

[七、 投标产品技术参数应答表 50](#_Toc28238)

[八、 履约能力及相关证明 51](#_Toc24874)

[九、 投标人针对本项目人员配置情况表 52](#_Toc18184)

[十、 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除 53](#_Toc14679)

[(一)中小企业声明函（货物） 54](#_Toc21853)

[(二)监狱企业相关证明材料(如涉及) 55](#_Toc2767)

[(三)残疾人福利性单位声明函(如涉及) 56](#_Toc30746)

[十一、 商品包装、快递包装承诺函 57](#_Toc18629)

[十二、 招标代理服务费承诺函 58](#_Toc2256)

[第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求 59](#_Toc32628)

[一、 投标人资格、资质性及其他类似效力要求 59](#_Toc20587)

[二、 投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求 59](#_Toc29519)

[三、 其他类似效力要求 59](#_Toc27642)

[第五章 资格性审查内容 60](#_Toc13801)

[一、 应当提供的投标人及投标产品资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料 60](#_Toc29817)

[二、 审查程序 62](#_Toc31518)

[第六章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求 63](#_Toc6631)

[一、 项目概述 63](#_Toc30804)

[二、 采购标的 63](#_Toc29669)

[三、 技术参数及功能要求 64](#_Toc10009)

[四、 商务要求 75](#_Toc7285)

[(一) ★履约时间和地点 75](#_Toc19820)

[(二) ★合同价款 76](#_Toc3476)

[(三) ★付款方式 76](#_Toc357)

[(四) ★质量、包装、运输及安装要求 76](#_Toc16579)

[(五) ★售后服务要求 77](#_Toc19237)

[(六) ★其他商务要求 77](#_Toc18365)

[五、 ★履约保证金 77](#_Toc24364)

[六、 履约验收 78](#_Toc4071)

[七、 履约要求 79](#_Toc31887)

[第七章 评标办法 80](#_Toc20032)

[一、 总则 80](#_Toc5534)

[二、 评标方法 80](#_Toc16351)

[三、 评标程序 80](#_Toc24315)

[四、 评标细则及标准 83](#_Toc2874)

[五、 复核 85](#_Toc12490)

[六、 推荐中标候选供应商 86](#_Toc14945)

[七、 出具评标报告 87](#_Toc11734)

[八、 废标 87](#_Toc15423)

[九、 定标 87](#_Toc19033)

[十、 评标专家在政府采购活动中承担以下义务 88](#_Toc22782)

[十一、 评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律 88](#_Toc4966)

[十二、 评标委员会及其成员不得有下列行为 89](#_Toc15766)

[十三、 评标委员会及其成员不得有下列违约情形 89](#_Toc19840)

[第八章 政府采购合同 91](#_Toc25153)

[第九章 附件 100](#_Toc18098)

1. 投标邀请

四川乾新招投标代理有限公司受成都市技师学院的委托，拟对成都市技师学院人才联合培养实训室采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

1. **项目编号：510**
2. **项目名称：**成都市技师学院人才联合培养实训室采购项目
3. **资金来源：根据成都市财政局下达的《成都市市级政府采购实施计划备案表》(备案号：〔2021〕3449号)，该项目预算资金为人民币200万元，采购品目：A033412(教学专用仪器) 。**
4. **招标项目简介：**

**(一)采购内容：**新建新能源汽检测与维修实训室建设，具体详见招标文件第六章。

**(二)采购包划分：**本项目共计1个包，设置1名中标人。

**(三)采购用途：**引入企业新技术、新工艺、新标准，采购新能源汽车专业相关实习实训车辆、专用设备，新建新能源汽检测与维修实训室，打造高水平实训基地。

**(四)项目性质：**政府采购。

**(五)组织形式：**分散采购。

1. **供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：**

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担[民事责任](http://www.lawtime.cn/info/minfa/mszeren/" \t "_blank)的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和[社会保障](http://www.lawtime.cn/info/laodong/shehuibaozhang/" \t "_blank)资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、[行政法](http://www.lawtime.cn/info/sifakaoshi/xingzhengfa/" \t "_blank)规规定的其他条件。

(二)本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标。

1. **禁止参加本次采购活动的供应商**

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商在投标文件递交截止日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

1. **招标文件获取**
   1. **招标文件获取时间：**2021年 月 日至2021年 月 日(北京时间，法定节假日除外)。
   2. **招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件(网址：[https：//www.zcygov.cn)。登录“政府采购云平台”—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件](https://www.zcygov.cn）项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。_x0005_)。**

**提示：**

**(1)本项目招标文件免费获取，投标资格不得转让。**

**(2)投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。**

**(3)本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》(操作指南以“政府采购云平台”网站发布为准，获取方式详见附件一：政府采购云平台使用介绍)**。

1. **提交投标文件截止时间及开标时间：**2021年 月 日09时30分。

**投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目(包件)**。

1. **开标地点**

(一)本项目为不见面开标项目。

(二)开标地点：政府采购云平台(https：//www.zcygov.cn)

(三)本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

1. 本投标邀请在“四川政府采购网”上以公告形式发布。
2. **供应商信用融资：**

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号)文件要求，为助力解决政府采购中标、中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据“四川政府采购网”公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。

1. **对本次招标提出询问，请按以下方式联系：**

(一)采购人信息

名 称：成都市技师学院

地 址：成都市郫都区红光街道港通北三路1899号

联 系 人：何倩

联系方式：028-64907283

(二)采购代理机构信息

名 称：四川乾新招投标代理有限公司

地 址：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心二期一号楼一单元401号

联 系 人：王朝钢

联系电话：028-61375575、62600820、62630990转627

传 真：028-83381268

电子邮件：[scqxzb@163.com](mailto:scqxzb@163.com)

1. 投标人须知
2. 投标人须知前附表

| **序号** | **条款名称** | **说明和要求** |
| --- | --- | --- |
|  | 采购预算、最高限价及报价要求  (实质性要求) | 1.本项目采购预算、最高限价为人民币200万元。  2.本项目投标报价不得超过采购预算及最高限价，否则将被视为无效投标。 |
|  | 项目属性 | 本项目属于货物类采购项目，不对其中涉及的服务的承接商是否享受中小企业扶持政策作出要求。 |
|  | 本项目所属行业 | 详见招标文件第六章。 |
|  | 定向采购 | 本项目为非专门面向中小企业采购的项目 |
|  | 竞争范围 | 公开竞争 |
|  | 是否允许进口产品投标(实质性要求) | 本项目不允许进口产品投标，根据《中华人民共和国政府采购法》第十条的规定，本项目采购本国货物。 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 合同定价方式  (实质性要求) | 固定总价合同。 |
|  | 合同分包  (实质性要求) | 本项目不允许供应商以合同分包形式进行投标。 |
|  | 联合体投标  (实质性要求) | 本项目不接受联合体投标。 |
|  | 投标有效期  (实质性要求) | 提交投标文件的截止之日起90日。 |
|  | 备选投标方案和报价  (实质性要求) | 本项目不接受备选投标方案和多个报价。 |
|  | 质量要求、履约验收  (实质性要求) | 详见招标文件第六章。 |
|  | 现场考察、标前  答疑会 | 1.采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或开标前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。若组织答疑会和现场考察以采购代理机构通知为准。  2.投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自行承担。 |
|  | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
|  | 低于成本价不正当竞争预防措施  (实质性要求) | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。  **注：投标人提交的书面说明、相关证明材料(如涉及)，应当加盖投标人(法定名称)电子签章，在评标委员会要求的时间内通过“政府采购云平台”进行递交，否则无效(给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外)。如因采购代理机构断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。** |
|  | 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除 | 一、政府采购促进中小企业发展政策   1. **定义：**中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2. **适用情形：**(1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；   (2)在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。  注：关于中小微型企业划分标准详见附件。   1. 执行方式：   (1)根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)、四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知川府发〔2018〕14号的规定，对小型和微型企业的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审(适用于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包)。  (2)中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》(格式详见招标文件)，否则不得享受相关中小企业扶持政策。  (3)投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。  二、监狱企业价格扣除  1.根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。  2.本项目对监狱企业参与投标的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。  3.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。  4.监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。  三、残疾人福利性单位价格扣除  1.根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。  2.本项目对残疾人福利性单位参与投标的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。  3.残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》。  4.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。  5.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。  **注：专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。** |
|  | 品牌或者供应商  (如涉及) | 若采购文件涉及品牌或者供应商，其目的是为了准确清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”品牌或者供应商，其品牌或供应商具有可替代性。 |
|  | 节能产品、环境标志产品、无线局域网产品采购政策 | 1.节能、环保产品政府采购政策：  根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。  本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围(节能产品政府采购品目清单中带“★”号产品)的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章，否则投标无效(实质性要求)。  本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。  注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。  2.无线局域网产品政府采购政策：  本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
|  | 其他强制性规定  (如涉及时作为实质性要求) | 国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。如涉及3C认证产品的3C认证证书或其他强制规定的要求在投标文件中可不提供(招标文件有要求在投标时提供证明材料的除外)，供应商中标后应在签订采购合同时向采购人提供加盖投标人公章的3C证书等复印件。 |
|  | 评审情况的公告 | 1.所有供应商投标文件资格性、符合性审查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、《中小企业声明函》(如涉及)、评审结果等将在“四川政府采购网”采购结果公告附件中予以公告。  2.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。投标人须将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明，若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。 |
|  | 中标通知书领取 | 采购代理机构在中标人确定后2个工作日内，在“四川政府采购网”发布中标公告，同时采购代理机构将中标通知书快递至中标人。  联系人：张婵媛  联系电话：028-61375575、62600820、62630990转601或602  地址：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心二期一号楼一单元401号 |
|  | 招标代理  服务费 | 1.招标代理服务费以成本加合理利润为原则，以实际中标金额为计费基数，按照下列收费标准计算出收费基准价格后下浮20%收取。  2.代理服务费率标准和代理服务费计算方法   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 金额(万元)/类型 | 货物类 | 服务类 | 工程类 | | 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% | | 100－500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% | | 500－1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% | | 1000－5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% | | 5000－10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% | | 10000－100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | | 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |   注：  (1)按本表费率计算的收费为代理服务全过程的收费基准价格。  (2)采购代理机构下浮比例为20%。  (3)代理服务收费按差额定率累进法计算。  例如：某工程代理业务中标金额为6000万元，计算代理服务收费额如下：  100万元×1.00%=1万元  (500－100)万元×0.70%=2.8万元  (1000－500)万元×0.55%=2.75万元  (5000－1000)万元×0.35%=14万元  (6000－5000)万元×0.20%=2万元  最终代理服务=(1+2.8+2.75+14+2)\*(1-20%)=18.04(万元)  3.收取方式：中标通知发出后二个工作日内由中标供应商一次性支付至采购代理机构。 |
|  | 履约保证金 | 详见招标文件第六章。 |
|  | 政府采购供应商信用融资 | 1.政府采购供应商信用融资，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。  2.根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号)文件要求，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请。  3.“政采贷”政策咨询电话：028-61375575转608。  注：相关政策文件详见本招标文件附件内容。 |
|  | 政府采购合同公告  备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在“四川政府采购网”公告(包含联合体协议和分包意向协议，分包意向协议公开仅限于享受了政府采购相关扶持政策的情形)；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
|  | 供应商询问 | 1.根据委托代理协议约定，采购人负责对采购文件技术参数部分的询问答复，四川乾新招投标代理有限公司负责采购文件技术参数部分以外的询问答复。  2.询问内容不得涉及评审秘密、国家机密和商业秘密等保密内容。  3.询问方式：询问人可以采用书面或口头或电子邮件等方式向四川乾新招投标代理有限公司提出；询问必须提供询问人基本信息(包含具体询问内容、询问人名称或姓名、联系人及联系电话、电子邮件)。  联系人：王朝钢  联系电话：028-61375575、62600820、62630990转636  地址：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心二期一号楼一单元401号  邮编：610041  4.询问提出的范围及主体：①采购文件及采购信息公告环节：依法获取采购文件的潜在供应商可以对采购文件及采购信息公告的内容向四川乾新招投标代理有限公司或采购人提出询问，仅对采购信息公告内容提出询问的，不限制询问主体。②采购过程、采购结果环节：参与采购活动的供应商可以对采购过程、采购结果相关问题向四川乾新招投标代理有限公司提出询问，未参与采购活动的供应商不得对此环节提出询问。③询问提出的时间原则上以政府采购活动中有效质疑的时间计算为准。  5.为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决(包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形)。  6.为降低时间成本，减少不必要的干扰，四川乾新招投标代理有限公司或采购人可以不接受未按照约定时间提出的询问。 |
|  | 供应商质疑 | 1.根据委托代理协议约定，对于采购文件(招标文件技术条款和除政府采购法第二十二条之外的其他资格条件、专业商务要求)的质疑由采购人负责答复；对于采购过程或采购结果由四川乾新招投标代理有限公司负责答复。  2.供应商提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则；不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。  3.提出质疑函的时限要求：供应商认为采购文件、采购过程、中标使其权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。  4.接收质疑函的方式：供应商在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函(①采用邮寄和快递形式提交的质疑函以采购代理机构或采购人亲自书面签收的为准；②收到质疑函后，进行质疑处理时：书面形式现场提交的以书面签收的日期为准，邮寄以寄出的邮戳日期为准，快递以受送达人在签收单上签收之日为准；③温馨提示：供应商提交质疑选择邮寄或快递形式时，请先联系采购人或采购代理机构，选择高效及时的方式。质疑供应商在质疑函签收后5个工作日内未收到质疑答复的，可主动电话询问我公司相关事宜)。  联系人：滕德伟  联系电话：028-61375575、62600820、62630990转656  通讯地址：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心二期一号楼一单元401号  邮编：610041  注：①根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94号令)规定，并使用财政部下发《质疑函》范本。  明确的请求是指：供应商对采购文件还是对采购过程还是对中标结果提出质疑；想要达到的结果，如中标无效、废标、重新组织采购、赔偿、追究法律责任等；  必要的证明材料是指：包含供应商的营业执照、授权委托书(法定代表人质疑时无需提供)、委托代理人身份证明、参加采购项目的证明、权益受到损害的证明材料、证明提出质疑的事实存在的材料等。  如因供应商提出的质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十二条的要求，四川乾新招投标代理有限公司或采购人将要求供应商在法定质疑期内进行质疑函补正，未进行补正或在法定质疑期内未进行补正的，其所有不利后果由供应商自行承担。  ②供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
|  | 供应商投诉 | 投诉受理单位：成都市财政局  联系电话：028-61882648  地址：成都市锦城大道366号  邮编：610041  注：供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94号令)规定，并使用财政部下发《投诉书》范本。 |
|  | 服务质量投诉电话 | 联系人：万方仪  联系电话：028-61375575、62600820、62630990转613 |
|  | 声明承诺提醒 | 投标人的投标文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由投标人自行承担由此带来的一切不利后果，采购代理机构还将报告监管部门追究其法律责任。 |
|  | **温馨提示** | **1.供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑(版本 win7 64位及以上)、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装chrome浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。**  **2.“政府采购云平台”供应商注册地址：**  **https：//middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97** |
|  | 备注 | 若招标文件中其他内容与投标人须知前附表内容不一致的，以投标人须知前附表为准。 |

1. 总 则
   * 1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

* + 1. 有关定义
       1. “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市技师学院。
       2. “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川乾新招投标代理有限公司。
       3. “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。
       4. “投标人”系指获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。
       5. 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。
       6. 本招标文件各部分规定的时间均以北京时间为准。
    2. 合格的投标人(实质性要求)

合格的投标人应具备以下条件：

* + - 1. 本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；
      2. 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；
      3. 向采购代理机构依法获取了招标文件并完成登记。
    1. 投标费用(实质性要求)

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

* + 1. 充分、公平竞争保障措施(实质性要求)
       1. 提供相同品牌产品处理。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽签的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本采购项目核心产品为：**整车故障设置与检测连接平台**，若为相同品牌产品按前款规定执行。

* + - 1. 利害关系供应商处理。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。

注：按照相关法律法规规定，负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。控股是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。管理关系是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系。

* + - 1. 前期参与供应商处理。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

**注：本项目符合本条规定的供应商是：四川蓉欣汽车服务有限公司，参加本项目投标的按无效投标处理。**

* + - 1. 利害关系代理人处理。
         1. 在同一合同项下的采购项目中，若有2家及以上的供应商同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，其投标文件作为无效处理。
         2. 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。
         3. 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。
         4. 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

1. 招标文件
   * 1. 招标文件的构成
        1. 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
           1. 投标邀请；
           2. 投标人须知(包括投标文件的制作、签章、加密要求等)；
           3. 投标人应当提交的资格、资信证明文件；
           4. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；
           5. 投标文件编制要求、投标报价要求；
           6. 采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；
           7. 采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸(如涉及)等；
           8. 拟签订的合同文本；
           9. 货物、服务提供的时间、地点、方式；
           10. 采购资金的支付方式、时间、条件；
           11. 评标方法、评标标准和投标无效情形；
           12. 投标有效期；
           13. 投标截止时间、开标时间及地点；
           14. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式；
           15. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；
           16. 省级以上财政部门规定的其他事项。
        2. 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。
     2. 招标文件的澄清和修改
        1. 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改；投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。
        2. 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
        3. **投标人应于投标文件递交截止时间之前在“四川政府采购网”查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出准确的响应。投标人未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由投标人自行负责。**
     3. 答疑会和现场考察
        1. 采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或开标前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。若组织答疑会和现场考察以采购代理机构通知为准。
        2. 投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自行承担。
2. 投标文件
   * 1. 投标文件的语言(实质性要求)
        1. 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人电子签章后附在相关外文资料后面，否则，视为未提供该资料。对于供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照、行业标准、国家标准、国际标准或行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的除外。
        2. 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
     2. 计量单位(实质性要求)

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

* + 1. 投标货币(实质性要求)

本次招标项目的投标均以人民币报价。

* + 1. 联合体投标(实质性要求)

本项目不接受联合体投标。

* + 1. 知识产权(实质性要求)
       1. 投标人在本项目使用任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
       2. 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
       3. 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供相关技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权，同时需在投标文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。
       4. 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
       5. 如采购项目涉及知识产权时按照此条要求执行，并在评审时作实质性审查。
    2. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件，否则视为无效投标。投标人编写的投标文件应包括以下两部分：

* + - 1. 第一部分：资格、资质性及其他类似效力投标文件(用于资格审查)

按照招标文件第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

* + - 1. 第二部分：其它投标文件(用于资格审查以外的评标)

按照招标文件要求提供以下相关材料：

* + - * 1. **报价部分(实质性要求)**

投标人按照以下要求填写的“开标一览表”。本次招标报价要求：

投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部采购内容的价格体现，包括完成本项目所涉及的一切费用。

投标人只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

* + - * 1. **技术部分**

投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应尽可能包括下列内容：

投标产品的品牌、规格、型号、产地、配置；

投标产品本身的详细的技术指标和参数(应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证)；

投标产品技术参数响应表；

产品彩页资料(如涉及需经过有关部门广告审核)；

产品验收标准和验收方法；

产品验收清单(注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家)；

投标人认为需要提供的文件和资料。

* + - * 1. **商务部分**

投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料；至少应包括但不限于以下内容：

投标函；

投标人基本情况表；

商务应答表；

招标代理服务费承诺函；

投标人认为应当提供的其他证明材料；

招标文件规定的其他商务要求。

* + - * 1. **售后服务**

投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。

* + - * 1. **其他部分**

投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

注：以上1、2要求提供的证明材料均需加盖投标人电子签章，若未加盖投标人电子签章的，则该证明材料涉及的评分项不予评分，涉及资格条件或实质性要求的评审项按未通过处理。

**若综合评分明细表和技术参数中需要提供的证明材料上述未提及，投标人根据综合评分明细表和技术参数要求提供相关的证明材料。**

* + 1. 投标文件格式
       1. 投标人应按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。
       2. 对于没有格式要求的由投标人自行编写。
    2. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

* + 1. 投标有效期(实质性要求)
       1. 投标有效期为提交投标文件的截止之日起90日。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。
       2. 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。
       3. 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。
    2. 投标文件的制作和签章、加密
       1. 投标文件应根据招标文件的要求进行制作，投标文件分《资格、资质性及其他类似效力投标文件》、《其他投标文件》两部分。
       2. 资格、资质性及其他类似效力投标文件用于采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查，其他投标文件用于评标委员会评审。
       3. 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”(政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载)。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件**(实质性要求)**。
       4. 投标文件每页均应加盖投标人(法定名称)电子签章，不得使用投标人专用章(如经济合同章、投标专用章等)或下属单位印章代替**(实质性要求)**。
       5. 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密**(实质性要求)**。
       6. 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。
       7. 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章(提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目)。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标**(实质性要求)**。
       8. 招标文件中要求投标人投标时提供的复印件等证明材料须清晰可辨，包含提供原件的影印件或复印件。
       9. 投标文件编制过程中无须提供证明材料的项，上传空白页即可，不对本项上传的材料作相关审查。
    3. 投标文件的递交
       1. 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”，上传前须对电子投标文件每页是否都有电子签章等进行核对。
       2. 投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。
    4. 投标文件的修改和撤回
       1. 投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。
       2. 投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。
    5. 投标文件的解密

投标人登录“政府采购云平台”，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因采购代理机构断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

1. 开标和中标
   * 1. 开标及开标程序
        1. **本项目为不见面开标项目(递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标)。**
        2. **开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录“政府采购云平台”—项目采购—开标评标—开标大厅(确保进入本项目开标大厅)。**

**提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。**

* + - 1. **解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成对投标人递交至“政府采购云平台”的投标文件的解密。除因采购代理机构断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。**
      2. **确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后(以发生在先的时间为准)，由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录(包含解密情况、投标报价、其他情况等)在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。**
      3. **投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标(含不见面开标大厅)投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。**
      4. **因采购代理机构断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。**
      5. **开标、投标文件的解密详见《成都市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》，具体以“政府采购云平台”网站发布为准。**
      6. **不见面开标过程中，各方主体均应遵守国家互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。**
    1. 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

* + 1. 中标通知书
       1. 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。
       2. 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。
       3. 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书(中标人也应当缴回)，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。
       4. 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录“政府采购云平台”下载中标通知书。

1. 签订及履行合同和验收
   * 1. 签订合同
        1. 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。
        2. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
        3. 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。
        4. 本项目的招标文件、中标供应商提交的投标文件、评审中的澄清、中标通知书等文件均具有法律约束力，属于合同组成部分。
        5. 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。
     2. 合同分包(实质性要求)

本项目不允许供应商以合同分包形式进行投标。

* + 1. 合同转包(实质性要求)

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人(即第三人)成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

* + 1. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

* + 1. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告(四川政府采购网)，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

* + 1. 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起七个工作日内通过“政采云平台”报同级财政部门备案。

* + 1. 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

* + 1. 履行合同
       1. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
       2. 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
    2. 验收

详见招标文件第六章。

* + 1. 资金支付方式、时间、条件

详见招标文件第六章。

1. 投标纪律要求

投标人不得具有的情形：

* 1. 提供虚假材料谋取中标；
  2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
  3. 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
  4. 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
  5. 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；
  6. 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
  7. 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
  8. 将政府采购合同转包或者违规分包；
  9. 提供假冒伪劣产品；
  10. 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
  11. 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
  12. 法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备(一)～(十)条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

1. 其他
   * 1. 询问、质疑和投诉

具体详见投标人须知前附表。

* + 1. 关于行贿犯罪档案查询工作的规定

因国家检察机关职务犯罪侦查部门转隶工作已经完成，供应商参与采购活动时须按照采购文件要求提供承诺函或由采购代理机构通过“中国裁判文书网”查询，并将查询记录存档。

* + 1. 串通投标的情形

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

* + 1. 投标人信用信息查询

1.投标人信用信息查询渠道

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等。

2.投标人信用信息查询截止时点

信用信息查询在资格审查阶段完成。

3.投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式

采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。

4.投标人信用信息的使用：凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。

* + 1. 保密

1.各采购当事人不得透露有关成功获取采购文件的潜在投标人的任何情况。

2.投标人有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及合同授予意向等情况均不得对外透露。

* + 1. 回避

在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

* + 1. 解释说明

1.本招标文件中作为实质性要求的内容，除明确要求需在投标时提供承诺函等证明材料的外，采购人或采购代理机构或评标委员会在评审时，仅对投标文件是否违背实质性要求进行审查，如该项未违背实质性要求，视为满足实质性要求。

2.本招标文件中所引用的相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

3.国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求**(实质性要求)**。

4.本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准。

1. 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章格式中“注”的内容，供应商可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为供应商默认接受“注”的内容。

四、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

附件：密封袋的格式

|  |
| --- |
| 项目编号：  项目名称：  **资格、资质性及其他类似效力投标文件/其他投标文件**  **/开标一览表**  投标人名称：  投标日期： |

投标文件封面格式

**正本或副本**

**资格、资质性及其他类似效力投标文件**

**/其他投标文件**

**项目名称：**

**项目编号：**

**投标人名称：**

**投标日期： 年 月 日**

第一部分 资格、资质性及其他类似效力投标文件(格式)

1. 法定代表人/单位负责人授权书

(采购代理机构名称)：

本授权声明： (投标人名称) (法定代表人/单位负责人姓名、职务)授权 (被授权人姓名、职务、身份证号码)为我方参加“ (项目名称)(项目编号： )”投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此声明。

法定代表人/单位负责人： (签字或盖章)

授权代表： (签字或盖章)

投标人名称： (盖章)

投标日期：

注：1.法定代表人/单位负责人不亲自参加投标，而授权代表参加投标的适用。

2.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

4.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

5.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

1. 法定代表人/单位负责人证明书

单位名称：

地 址：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

本人系 (投标人名称)的法定代表人/单位负责人。就参加你单位组织的“ (项目名称)(项目编号： )”的投标活动、并参与项目的投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此证明。

投标人名称： (盖章)

法定代表人/单位负责人： (签字或盖章)

投标日期：

注：1.法定代表人/单位负责人亲自参加投标时适用本证明书。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

1. 具有独立承担民事责任的能力的证明材料

①投标人若为企业法人：提供“营业执照”副本复印件；未换证的提供“营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本”复印件；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”复印件；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照副本”复印件；④若为自然人：提供“身份证明材料”。

注：1.以上证明材料应满足此条要求①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖投标人电子签章；

2.企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书复印件，其他组织提供执业许可证或营业执照等证明文件复印件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力；

3.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一的，提供多证合一证照副本复印件。

1. 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

1.投标人具有良好商业信誉的证明材料

提供具有良好的商业信誉的承诺函。

**注：本项目供应商具有的良好商业信誉是指：至投标截止时间前一个工作日，未在“信用中国”网站、中国政府采购网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，或在参加本次采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已届满。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。若因投标人为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”网站、中国政府采购网站未查询到信息的，视为未被列入失信记录。**

2.投标人具有健全的财务会计制度的证明材料

(1)投标人提供2020年度经过会计师事务所审计的财务报告复印件(经审计的有效财务报告应包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章)；

(2)投标人提供2020年度投标人内部的财务报表复印件(至少包含资产负债表)；

(3)投标人提供投标文件递交截止日前一年内银行为其出具的资信证明复印件；

(4)投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，可提供公司章程复印件；

(5)提供具有健全的财务会计制度的承诺函。

注：具有健全的财务会计制度的证明材料中第(1)-(5)项具有同等的投标效力，投标人可根据自身实际情况选择提供其中任意一项。

1. 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。

注：格式自拟，或参照《符合<中华人民共和国政府采购法>第二十二条规定的条件的承诺及声明函》的格式提供承诺函。

1. 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

注：格式自拟，或参照《符合<中华人民共和国政府采购法>第二十二条规定的条件的承诺及声明函》的格式提供承诺函。

1. 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

投标人提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(成立不足三年的，从成立之日起计算)。

注：格式自拟，或参照《符合<中华人民共和国政府采购法>第二十二条规定的条件的承诺及声明函》的格式提供声明函。

1. 投标人及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的承诺函

(采购代理机构名称)：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

(投标人名称)及其现任法定代表人 (姓名)、 (身份证号码)，主要负责人 (姓名)、 (身份证号码)， (无行贿犯罪记录的期限)均无行贿犯罪记录。

我单位对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位自愿接受以提供虚假材料谋取中标所带来的所有法律责任。

投标人名称：

投标日期：

**注：投标人成立时间超过十年的，在“无行贿犯罪记录的期限”处填写“十年内”；投标人成立时间不足十年的，在“无行贿犯罪记录的期限”处填写“自我单位成立之日起至今”。**

1. 根据采购项目的特殊要求，供应商提供具有特定条件的证明材料

提供未与其他投标供应商组成联合体参与本项目投标的承诺函。

注：承诺函格式自拟，或参照《符合<中华人民共和国政府采购法>第二十二条规定的条件的承诺及声明函》的格式提供承诺函。

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的承诺及声明函

(采购代理机构名称)：

我公司作为本次采购项目的投标供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

* + 1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    4. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中 (**说明：填写“没有”或“有”**)没有重大违法记录(供应商成立不足三年的，从成立之日起计算)；
    5. 符合法律、行政法规规定的其他条件；
    6. 未与其他供应商组成联合体参加本项目投标。

本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取中标所带来的所有法律责任。

投标人名称：

投标日期：

注：本部分所要求的承诺函可参照本格式或自拟格式填写均有效。

第二部分 其他投标文件(格式)

1. 投标函

致：四川乾新招投标代理有限公司

我方全面研究了“ (项目名称)(项目编号： )”的招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权 (姓名、职务)代表我方 (投标人名称)全权处理本项目投标的有关事宜。

* + 1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务，投标总价为人民币 元(大写：人民币 )，我方将严格履行合同规定的责任和义务，履约时间为 。
    2. 我方承诺：投标有效期为提交投标文件的截止之日起90日。
    3. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。
    4. 一旦我方中标：
       1. 我方承诺在收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。
       2. 我方承诺按照招标文件规定的金额和方式向采购人缴纳履约保证金。
       3. 我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。
       4. 我方愿意提供与投标报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
       5. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求完成采购项目，接受采购人按照政府采购合同约定金额支付采购资金。
       6. 我方在参与本项目履约过程中涉及国家相关强制标准的，均按照该标准执行。
    5. 我方完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

投标人名称：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

投标日期：

1. 实质性要求承诺

(采购代理机构名称)：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺及声明如下：

* + 1. 我方已认真阅读并接受本项目采购文件的全部实质性要求。
    2. 我方参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。与我方存在直接控股关系的单位为： ；存在管理关系的单位为： (如不存在直接控股、管理关系的相关供应商填“无”)。
    3. 我方参加本次采购活动前本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
    4. 我方参加本次采购活动，不存在我单位实际控制人或者中高级管理人员是本项目采购代理机构的工作人员的情形。
    5. 我方参加本次采购活动，不存在同一母公司的两家以上的子公司以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。
    6. 我方参加本次采购活动，与采购代理机构不存在关联关系，不为采购代理机构的母公司或子公司。
    7. 我方参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
    8. 我方投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
    9. 我方参加本次采购活动，我方完全同意招标文件中关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“合同转包”、“履约保证金”等实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。
    10. 我方保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供相关技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
    11. 本项目如涉及3C认证产品的，我方参加投标所提供的产品均满足相关要求，承诺在中标后签订采购合同时向采购人提供加盖供应商公章的3C证书复印件。

本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取中标所带来的所有法律责任。

投标人名称：

投标日期：

1. 投标人基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电话 |  | | |
| 传真 |  | | 网址 |  | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 | |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 | |  |
| 成立时间 |  | | 从业人员总人数： | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目经理 | |  | |
| 营业执照号/统一社会信用代码 |  | | 高级职称人员 | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 | |  | |
| 账号 |  | | 技工 | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | |

注：投标人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”，不影响投标资质及效力。

投标人名称：

投标日期：

1. 开标一览表

项目名称：

项目编号：

| **序号** | **标的名称** | **数量** | **品牌** | **规格/型号** | **单价** | **合计金额(元)** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学用教具车 | 1辆 |  |  |  |  |  |
| 2 | 整车故障设置平台和故障检测盒 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 3 | 故障诊断仪 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 万用接线盒 | 2盒 |  |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘工作台 | 4张 |  |  |  |  |  |
| 6 | 新能源汽车动力总成拆装实训台 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 动力蓄电池装调智能供应站 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 动力蓄电池分装调试工作站 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 充电装置装调智能供应站 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 充电装置分装调试工作站 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 11 | 高压系统三合一测试负载 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 12 | 动力电池PACK装调与检测技术平台 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 13 | 动力电池PACK装调与检测技术平台智能教学系统 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 14 | 纯电动汽车驱动系统装调与检测技术平台 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 15 | 动力电池分容柜 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 16 | 检测工具套装 | 2套 |  |  |  |  |  |
| 17 | 新能源实训用整车 | 1辆 |  |  |  |  |  |
| 18 | 整车故障设置与检测连接平台 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 19 | 动力总成及电池智能教学平台 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 20 | 电池管理系统平台 | 1件 |  |  |  |  |  |
| 21 | 动力电机管理系统平台 | 1件 |  |  |  |  |  |
| 22 | 车辆控制器 | 1件 |  |  |  |  |  |
| 投标总价(元) | | 小写人民币： (大写人民币： ) | | | | | |
| 履约时间 | | 1.合同签订之日起30日历天内(含法定节假日),在采购人指定交货地点完成所有设备的送货、安装、调试、培训工作。  2.售后服务时间：投标人提供一年的售后服务，售后服务期的起始日期为采购人现场设备验收合格之日起开始计算。 | | | | | |

注：①报价应是投标人响应招标项目要求的全部采购内容的价格体现，包括但不限于设备的供货、包装、运输、安装、调试、培训、售后服务、税费等与完成本项目有关的所有费用。

②“开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人印章，否则作无效投标处理。

③“开标一览表”除了单独递交外，其他投标文件(正副本)中也应当提供，如有遗漏，将视为无效投标。

投标人名称：

投标日期：

1. 分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **规格** | **型号** | **产地** | **单价(元)** | **数量** | **单位** | **总价(元)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计金额： (大写： ) | | | | | | | | | |

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

③若国外品牌产品在国内(包含海关特殊监管区域)企业生产或加工，不属于进口产品，投标时供应商应注明实际生产或加工地点。

投标人名称：

投标日期：

1. 商务应答表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件商务要求** | **投标应答** | **偏离情况** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：如与招标文件的商务要求有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与招标文件商务要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受招标文件所有商务要求，供应商不得以未作应答而拒不接受。供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。商务要求中要求提供的承诺函应单独响应。

投标人名称：

投标日期：

1. 投标产品技术参数应答表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **招标文件技术参数及功能要求** | **投标产品技术规格** | **偏离情况** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：如与招标文件第六章技术参数及功能要求的内容有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与招标文件第六章技术参数及功能要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受招标文件第六章技术参数及功能要求所有的内容，供应商不得以未作应答而拒不接受。供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。

投标人名称：

投标日期：

1. 履约能力及相关证明

注：格式自拟。

1. 投标人针对本项目人员配置情况表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **职务(岗位)** | **姓名** | **职称** | **常住地** | **资格证明(附复印件)** | | | |
| **证书名称** | **级别** | **证号** | **专业** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①投标人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”。②本表所列项目管理成员信息将作为主管部门监督管理是否属于串通投标的情形。

投标人名称：

投标日期：

2. 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除

(一)中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(二)监狱企业相关证明材料(如涉及)

说明：①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

(三)残疾人福利性单位声明函(如涉及)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称： (盖章)

日 期：

说明：①如未提供残疾人福利性单位声明函的，则其评审中的残疾人福利性单位不能享受招标文件规定的价格扣除。非残疾人福利性单位，不需提供此声明函，不影响投标文件的有效性。②投标人参加政府采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理

1. 商品包装、快递包装承诺函

四川乾新招投标代理有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我方承诺，根据财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准(试行)财库办〔2020〕123号文要求，若我方提供的货物、服务、工程涉及商品包装和快递包装的，将按照标准要求执行。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

注：《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的标准详见中国政府采购网。

投标人名称：

投标日期：

1. 招标代理服务费承诺函

四川乾新招投标代理有限公司：

我公司在贵公司代理的 项目(项目编号： )公开招标中若获中标，我们保证在收到中标通知后2个工作日内按招标文件的规定，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即四川乾新招投标代理有限公司指定的银行账号，按照招标文件中招标代理服务费收取标准一次性支付招标代理服务费。**如因我公司自身原因造成取消中标资格或自愿放弃中标资格的，我司已交纳的招标代理服务费不予退还，由此造成的损失由我方自行承担。**

特此承诺。

投标人名称： (盖章)

地 址：

电 话：

传 真：

邮 编：

法定代表人/单位负责人或授权代表： (签字或盖章)

承诺日期：

1. 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求
   1. 投标人资格、资质性及其他类似效力要求

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担[民事责任](http://www.lawtime.cn/info/minfa/mszeren/" \t "_blank)的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和[社会保障](http://www.lawtime.cn/info/laodong/shehuibaozhang/" \t "_blank)资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、[行政法](http://www.lawtime.cn/info/sifakaoshi/xingzhengfa/" \t "_blank)规规定的其他条件。

(二)本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标。

* 1. 投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

无。

* 1. 其他类似效力要求
  2. 投标供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；
  3. 投标人代表不是法定代表人/单位负责人时提供针对本次投标的法定代表人/单位负责人授权书原件；
  4. 投标人代表是法定代表人/单位负责人时，提供法定代表人/单位负责人证明书原件。

**注：本项目供应商具有的良好商业信誉是指：至投标截止时间前一个工作日，未在“信用中国”网站、中国政府采购网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，或在参加本次采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已届满。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。若虚假响应，取消中标资格。**

**重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。**

重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》(四川省人民政府令第317号)规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

1. 资格性审查内容
   1. 应当提供的投标人及投标产品资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料
   2. **投标人具有独立承担民事责任的能力的证明材料；**

1.投标人若为企业法人：提供“营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；2.若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；3.若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；4.若为自然人：提供“身份证明材料”。

注：1.以上证明材料应满足此条要求①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖投标人电子签章；

2.企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书复印件，其他组织提供执业许可证或营业执照等证明文件复印件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力；

3.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一提供多证合一证照复印件。

* 1. **投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；**

1.投标人具有良好商业信誉的证明材料

提供具有良好的商业信誉的承诺函。

**注：本项目供应商具有的良好商业信誉是指：至投标截止时间前一个工作日，未在“信用中国”网站、中国政府采购网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，或在参加本次采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已届满。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。若因投标人为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”网站、中国政府采购网站未查询到信息的，视为未被列入失信记录。**

2.投标人具有健全的财务会计制度的证明材料

(1)投标人提供2020年度经过会计师事务所审计的财务报告复印件(经审计的有效财务报告应包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章)；

(2)投标人提供2020年度投标人内部的财务报表复印件(至少包含资产负债表)；

(3)投标人提供投标文件递交截止日前一年内银行为其出具的资信证明复印件；

(4)投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，可提供公司章程复印件；

(5)提供具有健全的财务会计制度的承诺函。

注：具有健全的财务会计制度的证明材料中第(1)-(5)项具有同等的投标效力，投标人可根据自身实际情况选择提供其中任意一项。

* 1. **投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；**

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

注：格式自拟，或参照《符合<中华人民共和国政府采购法>第二十二条规定的条件的承诺及声明函》的格式提供承诺函。

* 1. **投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；**

提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。

注：格式自拟，或参照《符合<中华人民共和国政府采购法>第二十二条规定的条件的承诺及声明函》的格式提供承诺函。

* 1. **投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；**

提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(成立不足三年的，从成立之日起计算)。

* 1. **投标人及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的证明材料；**

1.在投标文件中作出投标人及其现任法定代表人(姓名和身份证号码)、主要负责人(姓名和身份证号码)10年内(若供应商成立不足10年的，承诺期限为成立之日起至今)无行贿犯罪记录的承诺；

2.投标人未提供有效承诺函的，则需要在投标文件中书面载明其“现任法定代表人”(姓名和身份证号码)、“主要负责人”(姓名和身份证号码)信息，由采购代理机构通过“中国裁判文书网”查询，并将查询记录存档，查询结果与承诺函具有同等效力。

**注：①投标人采用提供承诺函方式响应的，其内容必须符合上述第1款的要求，否则将视为无效承诺；②如投标人未提供有效承诺函，且未在投标文件中书面载明其“现任法定代表人”(姓名和身份证号码)、“主要负责人”(姓名和身份证号码)信息的，将被视为无效投标。**

* 1. **法定代表人/单位负责人授权书原件；**

注：①附法定代表人/单位负责人和被授权人身份证正反面复印件；②法定代表人/单位负责人亲自参与投标时不需要提供。

* 1. **法定代表人/单位负责人证明书；**

注：①附法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件；②法定代表人/单位负责人亲自参加投标时提供本证明书。

* 1. **法律、[行政法](http://www.lawtime.cn/info/sifakaoshi/xingzhengfa/" \t "_blank)规规定的其他条件的证明材料；**

提供符合法律、[行政法](http://www.lawtime.cn/info/sifakaoshi/xingzhengfa/" \t "_blank)规规定的其他条件的承诺函。

**(十二)根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件的证明材料；**

提供未与其他投标供应商组成联合体参与本项目投标的承诺函。

备注：①以上承诺及声明函可参照第三章投标文件格式中相关格式或自拟格式填写均有效。

②以上要求提供的相关证明材料须加盖投标人电子签章，否则其资格审查作未通过处理。

③本项目资格审查仅限于本章涉及的所有内容，若供应商未按照以上要求提供齐全，其资格审查作未通过处理。

④投标人应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性承担法律责任。

⑤以上要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和投标人的组织机构性质确定，不得一概而论。

* 1. 审查程序
  2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第四十四条对投标人的资格进行审查。
  3. 本项目由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，并出具书面的资格性审查结果。
  4. 合格投标人不足3家的，不得评标，采购失败。
  5. 资格性审查时因采购代理机构断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致资格审查小组无法通过系统阅读投标文件进行审查的，待系统恢复后继续审查。出现上述情况时，采购代理机构将以电子邮件形式通知各投标人。

**注：投标人的投标文件资格性审查时被判定为未通过的，采购代理机构将通知投标人(以短信、电话、“政府采购云平台”等任一方式)。投标人如对资格审查结论有异议的，应及时向采购代理机构反馈意见。采购代理机构将及时告知资格审查小组(说明：无论投标人是否收到通知或提供反馈意见，均不影响资格审查和评标工作。投标人对资格审查结论有异议的，其反馈意见仅限于资格审查小组对资格审查结论的正确性进行复核，避免出现审查错误)。**

1. 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求
   1. **项目概述**

为成都市技师学院人才联合培养实训室建设项目。引入企业新技术、新工艺、新标准，采购新能源汽车专业相关实习实训车辆、专用设备，新建新能源汽检测与维修实训室，打造高水平实训基地。

* 1. **采购标的**

| **序号** | **采购设备名称** | **数量** | **单位** | **是否是核心产品** | **所属行业** | **是否允许进口产品投标** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学用教具车 | 1 | 辆 |  | 工业 | **否** |
| 2 | 整车故障设置平台和故障检测盒 | 1 | 套 |  | 工业 | **否** |
| 3 | 故障诊断仪 | 1 | 台 |  | 工业 | **否** |
| 4 | 万用接线盒 | 2 | 盒 |  | 工业 | **否** |
| 5 | 绝缘工作台 | 4 | 张 |  | 工业 | **否** |
| 6 | 新能源汽车动力总成拆装实训台 | 1 | 台 |  | 工业 | **否** |
| 7 | 动力蓄电池装调智能供应站 | 1 | 台 |  | 工业 | **否** |
| 8 | 动力蓄电池分装调试工作站 | 1 | 台 |  | 工业 | **否** |
| 9 | 充电装置装调智能供应站 | 1 | 台 |  | 工业 | **否** |
| 10 | 充电装置分装调试工作站 | 1 | 台 |  | 工业 | **否** |
| 11 | 高压系统三合一测试负载 | 1 | 套 |  | 工业 | **否** |
| 12 | 动力电池PACK装调与检测技术平台 | 1 | 台 |  | 工业 | **否** |
| 13 | 动力电池PACK装调与检测技术平台智能教学系统 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 | **否** |
| 14 | 纯电动汽车驱动系统装调与检测技术平台 | 1 | 台 |  | 工业 | **否** |
| 15 | 动力电池分容柜 | 1 | 套 |  | 工业 | **否** |
| 16 | 检测工具套装 | 2 | 套 |  | 工业 | **否** |
| 17 | 新能源实训用整车 | 1 | 辆 |  | 工业 | **否** |
| 18 | 整车故障设置与检测连接平台 | 1 | 台 | 是 | 工业 | **否** |
| 19 | 动力总成及电池智能教学平台 | 1 | 套 |  | 工业 | **否** |
| 20 | 电池管理系统平台 | 1 | 件 |  | 工业 | **否** |
| 21 | 动力电机管理系统平台 | 1 | 件 |  | 工业 | **否** |
| 22 | 车辆控制器 | 1 | 件 |  | 工业 | **否** |

* 1. **技术参数及功能要求**

| **序号** | **货品名称** | **技术参数及功能要求** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教学用教具车 | 1. ★续航里程：≥500km；电池容量：≥84KWh；电机功率：≥140KW；最大扭矩：≥300N.m；车辆尺寸：≥长4590mm×宽1850mm×高1620mm，5门5座；轴距：≥2760mm；电池类型：三元锂电池；电机类型：永磁同步电机；变速箱：固定齿比变速箱；承载式车体结构、主/副驾驶座安全气囊、前侧气囊、前后头部气帘、胎压监测、天窗**(说明：投标人提供承诺函)**。 2. 驾驶辅助系统至少包含：车道偏离预警系统、车保保持辅助系统、道路交通标示识别、主动刹车/主动安全系统、全速自适应巡航系统、自动驻车等。具备高压配电保护、继电器状态检测保护、预充电检测和主动放电安全管理、绝缘检测安全管理、碰撞安全管理、物理隔离保护等保护策略。车辆配备原厂电池管理系统、电机控制器、交流充电单元、无钥匙进入系统、车身控制系统等低压线束连接器无损对插转接盒及适配线束，可实现车辆被测系统与整车故障设置平台和故障检测盒的快速连接。 |
| 2 | 整车故障设置平台和故障检测盒 | 1. **▲**该设备配套本项目的“教学用教具车”使用，基于原车型电路开发。检测盒与车辆进行无损连接后，可实现与车辆电池管理系统、电机控制器、交流充电单元、无钥匙进入系统、车身控制系统、车身电气系统，网关，车门电脑的无损连接，进行原车配套的检测与维修。检测盒便于教师设故和学生实时在线信号测量，可根据教学实际需求选用，检测盒故障点≥200路，可以设置断路、短路、虚接等故障，并可任意组合复合故障满足不同的教学需求标准。整车故障设置平台和故障检测盒以整车为基础，在不破坏原车电路情况下，可以串联在控制模块和原车线束之间。整车各控制系统、传感器、执行器功能齐全，可正常运行**(说明：投标人提供承诺函)**。 2. 整车故障设置平台和故障检测盒一盒多用，既可以作为教师故障考核设置终端，也可以作为学生信号测量终端。支持车辆电池管理系统、电机控制器、交流充电单元、无钥匙进入系统、车身控制系统、车身电气系统，网关，车门电脑部分的信号测量与故障设置。通过与原车插头配套的线束插接器连接检测盒，可实现整车教学、实训、考核要求。检测盒背部设置机械故障终端，用隐藏式机械故障设置系统，通过U型连接端子可设置断路、短路、偶发、接触不良、CAN线反接故障。能模拟系统发生故障时的各种现象，提高故障判断能力，有效保护设备。检测盒前面部分可直接用万用表、示波器在面板上实时测量电压、电流、电阻、频率、波形信号等。检测盒单针脚采用双测量点设计方式，帮助在故障诊断过程中，判断元件端故障或是控制单元端故障。检测盒设计航空插头，可无损与车辆快速进行连接。通过更换配套线束和检测面板，可实现整车不同部位，不同模块的故障设置、检测、排除功能。避免重复测量导致的线路损耗，检测端子与相关检测仪表、接线盒端子完全配套。 3. 检测盒用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板为基底，检测盒框架用40mm×40mm一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁。检测盒外形尺寸：≥长920mm×宽600mm×高270mm。设备电源：DC12V。工作温度：-40℃～+50℃。 4. **▲**配套教学资源，至少包含：动力电池、驱动电机、高压系统能源管理、高压系统检测与维修系统4个方面的学习任务知识点；其中动力电池、驱动电机≥20个课程学习任务知识点，高压系统能源管理、高压系统检测与维修系统≥15个课程学习任务知识点**(说明：投标人提供动力电池、驱动电机、高压系统能源管理、高压系统检测与维修系统4个方面的学习任务知识点的目录)。** |
| 3 | 故障诊断仪 | 1. 配有专业诊断软件ODIS，配套有诊断系统及诊断接头。支持读故障码、清故障码、读数据流、动作测试、特殊功能、匹配、编程等诊断功能。 2. **▲**系统参数：屏幕尺寸≥13英寸，内存≥8GB RAM，硬盘≥256GB SSD，CPU满足或优于i7，操作系统：Windows 10，包含蓝牙功能。电源：≥45WH**(说明：投标人提供承诺函)**。 |
| 4 | 万用接线盒 | 1. 包含不少于10种规格的“T”型线，能满足整车故障设置平台和故障检测盒的所有保险丝、继电器、元器件插接测量之用，要有足够的通流能力和可重复插接使用能力。 2. 至少包含：(1)黑色护套夹子延长线，L=2M(黑色)；(2)红色护套夹子延长线，L=2M(红色)；(3)端子对全包式鳄鱼夹，L=220mm(红色)；(4)端子对全包式鳄夹，L=220mm(黑色)；(5)热缩套管端子对全包式鳄鱼夹，L=220mm(红色)；(6)热缩套管端子对全包式鳄鱼夹，L=220mm(黑色)；(7)红色全包式∅2.0测试探针；(8)黑色全包式∅2.0测试探针。 |
| 5 | 绝缘工作台 | 1. 工作台配2层抽屉，尺寸：≥长1500mm×宽750mm×高850mm。桌面采用防静电材料，台面厚度≥40mm，表面≥2mm厚高分子材料，具有耐酸碱、耐油、耐磨，使用高压成型纤维板。桌腿及拉杆采用≥2.0mm厚宝钢一级冷轧板，经剪冲后折弯焊接成型，表面脱脂磷化后静电喷塑，表面光滑细腻，具有防锈、抗氧化等特殊作用。 2. 每个工作台配置50个201不锈钢质H型四脚单环凳，凳面直径≥29cm，厚度≥1.5cm，高度≥50cm。   参考图片(仅供参考)：  C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\80810046\QQ\WinTemp\RichOle\%G8}SC0FDG8`$X5RX{()~EN.pngC:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\80810046\FileRecv\MobileFile\Image\E3~14}5%EP44GMZ`7~5}A`A.png |
| 6 | 新能源汽车动力总成拆装实训台 | 1. 平台采用钢质材料，加重阻尼脚轮，可承受不低于1.2吨的有效载荷。拆装台外观尺寸：≥长2000mm×宽1070mm×高1270mm。桌面平铺≥5mm厚度绝缘垫。具备电机与变速箱分离丝杆机构、电机定转子分离机构、变速箱360°任意翻转机构以及包括差速器轴承分离等拆装检测工装，能实现电机与变速器、变速器各齿轮、差速器轴承等分离、清洁、检测、装配。电动机与变速器分离不需要吊装操作。 2. ★平台包含动力总成拆装实训模块，装备电动机为三相永磁同步电机，电动机输出扭矩≥300N.m，额定扭矩≥160N.m，输入功率≥160kW，额定功率≥80kW，输出转速≥12000rpm，变速器为单挡固定齿比变速器**(说明：投标人提供承诺函)**。 3. 平台包含多功能信息采集检测板，装有电机低压控制信号输入及输出插头，插头采用新能源原车低压信号插头，能实现对旋变传感器、高低压线束拆检。装有低压通讯线缆插座，通过配套低压通信线束完成设备动力电源模块与多功能信息采集检测板之间的低压线路装配与连接。配套有电机旋变信号和定子温度信号检测点，具备信号波形、阻值等进行诊断与分析的功能。平台包含设备动力电源模块，模块结构选用坚固冷轧钢板，具有外接电源端口，采用单相AC220V电源供电，同时控制柜内预留电池供电空间，可实现电机模块的单独运行。 4. **▲**可进行永磁同步电机与变速器的分离、永磁同步电机与变速器的组装、输入轴齿轮的分离、输入轴齿轮的装配、副轴齿轮的分离、副轴齿轮的装配、差速器齿轮的分离、差速器齿轮的装配、齿轮组磨损状况、电机定转分离与安装、电机定转子的检测、副轴与差速器工作数据的检测实训项目。配套新能源汽车动力总成虚拟拆装与检测软件1套**(说明：投标人提供承诺函)**。 |
| 7 | 动力蓄电池装调智能供应站 | 1. 设备整体尺寸：≥长1010mm×宽420mm×高1568mm，一层抽屉尺寸：≥长640mm×宽300mm×高80mm，二层抽屉尺寸：≥长640mm×宽300mm×高95mm，三层抽屉尺寸：≥长640mm×宽300mm×高9mm，四层抽屉尺寸：≥长640mm×宽300mm×高200mm，垫板尺寸：≥760mm×410mm×12mm。物料智能管理系统输入电源：220VAC；显示屏：≥9英寸；扫描频率：≥915M。 2. ★动力蓄电池装调智能供应站与“动力蓄电池分装调试工作站”配套使用，具备动力蓄电池装配物料收纳、取用和智能管理。满足动力蓄电池装调使用物料的供给货位，单体电芯、接触器、预充电阻、模块支架组件、高低压线束、直流、交流快速接口、BMS模块、车载充电机、高压线缆**(说明：投标人提供承诺函)**。 3. **▲**配置电池内阻电压表1个(要求：电阻分辨率:0.1mΩ，电压测量精度;100mV，电压测量范围;0-100V，内阻测量范围;1mΩ-199.9 mΩ)，气密性检测仪器1个(要求：进行PACK气密性、冷却系统气密性等进行检测)、绝缘电阻测试仪1个(要求：绝缘电阻测量：50V/200MΩ；100V/500MΩ；250V2000MΩ；500V/5 GΩ；1000V/10GΩ；1500V/20GΩ；2000V/50GΩ；2500V/100GΩ；电压测量:直流电压：DC0V-±1000V；交流电压：AC30V-750V；短路电流:约1.3mA)、接地电阻测试仪1个(要求：接地电阻测量范围:0-2000Ω，接地电压测量范围：0-200V)、新能源绝缘工具套装1个(要求：工具材质：合金工具钢，耐电压：10KV，制式：公制)、扭力扳手1个。可对单体电池内阻值、单体电池电压值、动力蓄电池绝缘电阻值、动力蓄电池接地电压值、动力蓄电池电压值、PACK气密性、冷却系统气密性等进行检测。 |
| 8 | 动力蓄电池分装调试工作站 | 1. **▲**此工作站可以与“充电装置分装调试工作站”联动测试，并且可以作为动力蓄电池性能试验中心站的试验负载。动力蓄电池包含单体电池、电池模组、电流传感器、温度传感器、主正继电器、主负继电器、预充继电器、充电继电器、预充电阻、高压维修开关、快充连接器、慢充连接器、低压接插件、车载充电机检测、直流充电接口、交流充电接口、冷却系统接口。其中单体电池：电压：≥3.2V、容量：≥40AH、类型：磷酸铁锂；温度传感器：常温电阻值：≥1000Ω、工作温度范围：-40℃～85℃、储存温度范围：-40℃～125℃、工作湿度范围(%)：0～95%、温度检测精度：±1℃、端子形式：螺栓接线端子；预充电阻：电阻阻值：≥100Ω、电阻功率：≥100W、电阻器类别：绕线式电阻器、封装材料：工业铝材、引出接线：铁氟龙高温线。 2. 设备主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，尺寸：≥长1700mm×宽740mm×高1568mm，配置带锁止功能的万向静音脚轮。配有工具架挂钩、便于工具零部件的收纳与取用，顶部配有磁吸式便携工作智能感应灯。平台能实现动力蓄电池的装配与调试、单体电池的装配与测量、电池模组的分装与测量、直流充电接口的装配与测量、交流充电接口的装配与测量。 3. **▲**动力蓄电池分装调试工作站台面分有不同的功能区域，分别是电池焊接工作区、动力蓄电池分装调试工作区、动力蓄电池通电调试区。工作站配有点焊机，至少包括：焊头、工作台、操作与显示系统、气压表、气管接头、电源接头、低压连接器、电源开关。点焊机主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，经酸洗、喷塑、丝印。点焊机：输入电压：220V/50Hz(60Hz)；输入电流：30A；输入气源：压缩空气气压7～8Bar；输出电压：5.5V；输出功率：12KVA；输出瞬间电流：1800A；放电时间：最长20ms/周波；行程：≥85mm。 4. **▲**BMS电池管理系统：工作电压范围：DC5～40V；单体电池电压检测范围：0～5V；单只电池电压采样精度：≤5mV；单体电池电压采样频率：≤100ms；总电压检测精度：≤1%；温度测量范围：-40～125℃；温度检测精度：±1℃；电流检测范围：≤75A。车载充电机：规格型号：75V 10A；输入电压：≥220VAC；工作频率：50/60Hz；CC、CP功能：有；输出电压：≥75VDC；输出电流：≤10A；输出功率：≥800W；稳压精度：≤1%；稳流精度：≤1%；电压纹波(P-P)：≤1%；工作效率：≥0.93；输入过压保护值：高于260VAC保护性关机；输入欠压保护值：低于176VAC不启动；过温保护值：高于80℃保护关机，低于60℃后可自恢复；输出过压保护：≥80Vdc；输出过流保护≥12A；输出欠压保护：蓄电池组电压低于10V不启动；输出短路保护：短路后恒流，解除后自恢复；输出反接保护：反接后不启动，解除后自恢复；绝缘电阻，输入对输出DC1000V≥100MΩ；输入对机壳 DC1000V≥100MΩ；输出对机壳 DC1000V≥100MΩ；通讯CAN 2.0；辅助电源≤12V3A；散热方式：风冷；防护等级：IP65；接插件：航空插头；工作噪音≤60dB。 |
| 9 | 充电装置装调智能供应站 | 1. 满足充电装置装调所需装配物料及调试仪器工具的供给，便于实训过程中物料与工具的收纳、取用和智能管理。可对充电装置的电源模块、输入交流接触器、电度表、启动开关、交流充电枪插座、交流充电枪防水接头、接地电阻检测、绝缘电阻检测、直流充电桩主回路线束连接等进行检测。设备主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，整体尺寸：≥长1010mm×宽420mm×高1568mm；一层抽屉尺寸：≥长640mm×宽300mm×高80mm；二层抽屉尺寸：≥长640mm×宽300mm×高95mm；三层抽屉尺寸：≥长640mm×宽300mm×高95mm；四层抽屉尺寸：≥长640mm×宽300mm×高200mm；垫板尺寸：≥760mm×410mm×12mm。 2. ★配有绝缘工具套装1个(要求：工具材质：合金工具钢；耐电压：10KV；制式：公制)、电池内阻电压表1个(要求：电阻分辨率:0.1mΩ；电压测量精度;100mV；电压测量范围;0-100V；内阻测量范围;1mΩ-199.9 mΩ)，绝缘电阻测试仪1个(要求：绝缘电阻测量：50V/200MΩ；100V/500MΩ；250V2000MΩ；500V/5 GΩ；1000V/10GΩ；1500V/20GΩ；2000V/50GΩ；2500V/100GΩ；电压测量:直流电压：DC0V-±1000V；交流电压：AC30V-750V；短路电流:约1.3mA)，接地电阻测试仪(要求：接地电阻测量范围:0-2000Ω；接地电压测量范围：0-200V)。物料智能管理系统输入电源：220V AC，显示屏：≥9英寸，扫描频率：915M**(说明投标人提供承诺函)**。 3. **▲**DC控制盒输入电压：12V DC；过温保护值：≥90℃；过压保护：≥95 VDC；过流保护：≥12A；欠压保护：≤20V；相对湿度：0～95%；AC控制盒过压保护：≥265 VDC；过流保护：≥34A；欠压保护：≤176 VDC；输入电压：12VDC。   充电模块输入电压：220AC输入范围：±15%工作频率：50/60Hz输出电压：20-90V输出电流：2-10A输出功率：900W。 |
| 10 | 充电装置分装调试工作站 | 1. **▲**可实现交直流充电设备的装配与调试、DC控制盒的装配与测量、AC控制盒装配与测量、90V10A充电模块的装配与测量。尺寸：≥长1700mm×宽740mm×高1568mm。DC控制盒输入电压：12V DC；过温保护值：≥90℃；过压保护：≥95 VDC；过流保护：≥12A；欠压保护：≤20V；相对湿度：0～95%AC；AC控制盒过压保护：≥265 VDC；过流保护：≥34A；欠压保护：≤176 VDC；输入电压：12VDC；90V10A充电模块：输入电压：220AC，输入范围：±15%，工作频率：50/60Hz，输出电压：20-90V，输出电流：2-10A，输出功率：900W。 2. 此工作站可以与动力蓄电池分装调试工作站、驱动电机分装调试工作站联动测试，并且可以作为充电装置性能试验中心站的试验负载。 |
| 11 | 高压系统三合一测试负载 | 1. 要求符合国标GB.T27930-2015《电动汽车非车载传导式充电机的通信协议》通信协议，并兼容国标GB.T27930-2011通信协议，适用于直流充电桩测试、动力蓄电池放电测试、交流充电桩测试。交流充电负载参数要求：工作电源：AC 220V 50HZ；电流调节：0-32A可调；电压分辨率：0.1V；电流分辨率：0.1A；控制方式：≥7英寸彩屏控制；冷却方式：强制风冷。直流充电负载：工作电源：AC 220V 50HZ；负载功率：0-50A可调；电压分辨率：0.1V；电流分辨率：0.1A；控制方式：≥7英寸彩屏控制；冷却方式：强制风冷。直流放电负载：工作电源：AC 220V 50HZ；负载功率：100V/50A/5KW；档位选择：1A、2A、2A、5A、10A、10A、20A；冷却方式：强制风冷。 |
| 12 | 动力电池PACK装调与检测技术平台 | 1. **▲**平台主体架构采用银白色为主蓝色为辅色调的钣金框体，框体内水平布置动力电池包模块、配电箱模块、负载模块、控制模块以及充电模块，框体后侧安装显示器以及显示器支架。外形尺寸：≥长1450mm×宽1000mm×高1800mm。(1)电池包模块根据实车电池包外形模仿制作，外壳由黑色喷漆钣金≥10mm厚透明亚克力上盖组成，内部分为四个电池模组，每个模组由6节20AH方形磷酸铁锂动力电池串联成组组成，电池包电压平台为DC76.8V，电池模组间安装新能源车规级带互锁高压维修开关，保证电池包拆解时电压在安全范围内；电池模组连接方式采用四块不同PCB安装、螺丝紧固方式连接，且PCB采用防呆安装方式设计，不同电池模组只能安装对应的PCB板，表面错装导致短路从而造成安全事故；同时PCB上盖采用10MM厚黑色电木板隔离，避免学员PCB在拆装过程掉入工具或金属物品造成电池短路。(2)配电箱模块外壳由银白色喷漆钣金+透明亚克力上盖组成，外壳侧边安装车规级分布式电池管理系统、2PIN高压接插件及23PIN低压连接器，高压连接器与线束及低压连接器均采用车规级的配件，内部根据实车控制逻辑安装，主要配件有：放电接触器、预充接触器、慢充接触器、预充电阻、预充电容等，控制方式与实车一致。(3)负载模块外壳由银白色喷漆钣金构成，负载模块上盖外壳还安装两个带防护网的散热风扇，且风扇散热方式采用向下散热，与负载模块对应的底座镂空部分形成对流，然后从台架后侧散热排风口进行排放；负载内部安装多个功率电阻，通过上位机控制模拟车辆加减速过程中电流的变换，可实现1A~6A 六个等级放电电流状态；同时通过上位机显示不同放电电状态下每个单体电池电压、温度、电池包放电电流、电池包放电电压等参数变化，学习新能源汽车充电系统原理以及单体电池充电特性。(4)控制模块和充电模块水平安装在平台左前方位置，上方安装透明亚克力，可直观观察控制模块和充电模块组成结构。(5)配套国标便携式交流充电枪，采用新能源汽车充电系统控制原理方式进行电器系统搭建，实现平台电池包充电实训教学，同时通过上位机显示充电状态下每个单体电池电压、温度、电池包充电电流、电池包充电电压等参数变化，学习新能源汽车充电系统原理以及单体电池充电特性；平台支持国标7kw及以下交流充电桩充电；(6)电池包模块、高压配电箱模块、负载模块上的高压接插件带互锁功能，所有互锁通过串联连接并最终由BMS检测；低压接插件采用车用防水接插件。(7)平台加装对外放电正接触器和对外放电负接触器，可用来与另一个平台“纯电动汽车驱动系统装调与检测技术平台”进行互联，给驱动系统装调与检测技术平台提供直流电源，驱动电机运转。 2. ★平台至少配置：产品控制器1台(配置酷睿i5处理器、8G内存、64G固态硬盘，采用无风扇低功耗计算机，分辨率：1920×1080；同时平台配置有保护盒并且高度可上下调节；作为上位机的载体，可通过CAN转USB设备与下位机进行连接，对协议数据信息进行转换给到上位机，实现上位机和下位机的实时通讯和监控)，显示装置1个(配置≥43寸显示装置，安装可伸缩可旋转的蝴蝶支架上，蝴蝶支架安装在台架立柱式支架上，立柱式支架采用上下可调式双排对称孔位设计，实现显示器上下、水平60°多方位调整)，便携式3.3KW充电枪1把、PCB周转存放架1个，20AH磷酸铁锂电池6个，电池放置托盘2个，零件放置盒1个，单体电池正负极保护盖板30个以及一套数量种类不少于18种易损物料耗材包。可完成实训项目：单体电池分容分拣、电池模组成组条件、电池包PACK方式、电池包数据标定方式、电池包拆装、配电箱认知和拆装**(说明：投标人提供承诺函函)**。 |
| 13 | 动力电池PACK装调与检测技术平台智能教学系统 | 1. **▲**系统能实现将单体电池实时状态进行图形化显示，同时对单体电池进行三个门限值设置，并且通过软件操作界面对下位机进行控制，此款软件须配套本项目中“动力电池PACK装调与检测技术平台”使用。系统可对组装后电池组进行标定与动态检测，并可通过人机交互界面对动力电池PACK实训台进行图形化控制，方便对电池组的数据分析与标定。系统可实时检测CAN设备、M1203等通讯设备的连接状态，并能对检测结果进行判定，异常时会上报相应的错误提示。并且可以对插拔的M1203串口进行自动检测与通讯恢复。 2. 系统具有理论、实训、调试等三大主要功能模式。   理论模式内置视频资源与文本资源，视频资源分为本地资源和在线资源，本地资源为软件自带资源，需提供在线资源免费预览和下载；本地资源内置依据投标人所投的设备定制开发视屏资源，包含电池单体筛选、电池模组成组、电池PACK内线束和传感器安装、配电箱内线束和附件安装及电池管理系统参数检查与充放电测试。本地资源包含电池虚拟结构原理展示台，资源内包含铅酸电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池以及镍氢电池四种类型电池，通过操作进行各电池结构爆炸分解和合并，同时每个分解部分对应显示其名称。  实训模式界面需图形化动态显示动力电池组总电压、电池均温、单体电池电压、单体电池最高电压、单体电池最低电压、单体电池温度、单体电池最高温度、单体电池最低温度、电流、SOC等数据信息。电池单体信息分为四个模组，可在四个模组之间切换显示；能实现软件与下位机实时通讯和监控，将下位机的异常故障上报故障问题以及数据流信息，通过提示的故障以及查看数据流信息进行判断故障原因和位置，从而排除故障，正常运行。实训界面需配置充电和放电两个图形化按钮，点击放电按钮，页面可显示放电电流，剩余放电时间等信息。点击充电按钮，连接充电枪，正常情况下，页面显示充电枪连接状态，CC、CP，充电电流，充电剩余时间等信息。  调试模式点击调试按钮可进入调试界面，调试数据信息呈列表形式显示，包含：总压过高、单体过高、放电高温、充电高温、压差过大、放电过流、soc过低、总压过低、单体过低、放电低温、充电低温、温差过大、充电过流、绝缘过低等数据，每条数据分三个告警等级，可进行编辑修改；同时显示当前SOC、电池容量及最大电流。具有接触器检测功能，并可将采集的数据通过canbus实时反馈至教学系统。可实时检测总正继电器、总负继电器、预充继电器、放电继电器、慢充继电器、快充继电器等。   1. ★系统配置动力电池组装调与检测3D虚拟仿真软件   软件完全基于动力电池PACK装调与检测技术平台硬件建模，操作步骤完全基于比赛规程要求和操作步骤开发。教师端和学生端分别包含训练模式和考核模式。训练模式：固定操作顺序，针对错误操作进行文字提示和元器件高亮提示。考核模式：固定操作顺序，针对错误的操作进行文字提示，同时进行扣分和计分，并在后台记录，元器件不会高亮提示，考核结束后，登录教师端账号进行查看成绩以及出错的步骤。软件整体流程至少包含：检查电池是否合格、拿取高压配电箱外壳、擦拭高压配电箱外壳、装入动力电池并调整排列方向、安装高压配电箱盖、安装高压配电箱螺栓、检查高压配电箱的电压与电阻、拿取高压配电箱外壳、擦拭高压配电箱外壳、装入动力电池并调整排列方向、安装高压配电箱盖、安装高压配电箱螺栓、检查高压配电箱的电压与电阻、拿取高压配电箱外壳、擦拭高压配电箱外壳、装入动力电池并调整排列方向、安装高压配电箱盖、安装高压配电箱螺栓、检查高压配电箱的电压与电阻、拿取高压配电箱外壳、擦拭高压配电箱外壳、装入动力电池并调整排列方向、安装高压配电箱盖、安装高压配电箱螺栓、检查高压配电箱的电压与电阻、检查组装平台电源是否关闭、擦拭高压配电箱槽、安装采集模块、安装继电器、安装霍尔传感器、安装高压配电箱、安装维修开关底座、安装铜排、安装电池信息采集器线束、安装保护罩、安装继电器与预充电阻、安装电容、连接配电箱高压线束、连接配电箱低压线束、扭紧线束螺栓螺栓、安装配电箱护罩、连接外部高压线束与低压线束、安装维修开关顶部。软件应基于“模拟拆装物理引擎”，可以按照真实的检测和装配顺序进行拆装和零部件检验操作**(说明：投标人提供承诺函)**。   1. 系统配置微课   微课视频不低于5个，内容含磷酸铁锂电池的结构、组成、电压、充电方式，锂电池不一致性故障的处理原理，主被动均衡的工作原理及特点，磷酸铁锂电池均衡的故障现象处理等知识点。微课支持跨平台浏览和学习，可实现语音讲解、视频及动画在线观看、案例分享、图片相册集成、答题交互等，可进行互动点击学习、内容考核等。 |
| 14 | 纯电动汽车驱动系统装调与检测技术平台 | 1. 技术平台：≥长1900mm×宽910mm×高680mm。包含：动力总成拆装实训台、智能信息采集检测箱、驱动能量供给实训台、纯电动汽车驱动系统装调与检测技术平台智能教学系统等重要部件组成。技术平台能完成实训项目：含变速箱组件外观检查，如齿轮轮系转动、主轴齿轮、副轴齿轮的、差速器组件等的检查；差速器组件的高度测量；后箱体轴承孔底的测量；选择三轴调整垫片厚度；驱动电机的空转检查；冷却回路密封性能检查；冷态绝缘电阻检测；绕组短路检查；绕组断路检查；旋变传感器绕组阻值检查；电机绕组温度传感器阻值检查。 2. **▲**技术平台包含动力总成拆装实训台，实训台采用上下双层结构梁支撑，承重大梁采用≥80mm×40mm的U型型材制作而成，安全稳固。实训台至少配置变速箱齿轮、轴承、油封、卡簧等拆卸部件放置钣金一套，避免随意摆放拆卸零部件导致丢失或磨损。实训台主体结构采用钢质材料，可承受≥1吨的有效载荷。桌面承重面板采用≥2cm厚度木板，面板上装有优质不锈钢折弯面板，不锈钢材质。桌面平铺≥5mm厚度绝缘垫。 3. **▲**电动机类型为三相永磁交流同步电机，电动机最大输出扭矩≥310N·m，额定扭矩≥160N·m，输入功率≥160kW，额定功率≥80kW，最大输出转速≥12000rpm。变速器为单挡固定齿比变速器，主减速器减速比≥9.266，一级传动比≥3.217，主减速传动比≥2.880，电机轴中心与差速器中心的距离≥239mm。电机正常运行时，可借助示波器测量三相电的相位与旋变传感器的信号。平台的电动机与变速箱分离丝杆机构以及变速箱可进行360°任意翻转结构，使动力总成拆装轻便快捷。平台台面四周设计油槽，齿轮拆卸、清洗、安装时油污直接可以回流到集油装置。 4. 技术平台包含智能信息采集检测箱，箱体表面喷涂高附着力磨砂黑色烤漆，装备电机低压控制信号输入及输出插头，插头采用新能源原车低压信号插头，能最大程度上贴合实车部件教学。装备电机三相电源输入线缆插座，学生可通过配套电机三相线缆完成驱动能量供给平台与智能信息采集检测箱之间的高压线路装配与连接。装备低压通讯线缆插座，学生可通过配套低压通信线束完成驱动能量供给平台与智能信息采集检测箱之间的低压线路装配与连接。可借助万用表完成定子绕组相间电压信号检测。配套有电机三相电压信号、电机旋变信号检测点，可借助示波器等设备对该信号波形进行诊断与分析，设备初始状态旋变信号波形可清晰读取。装配具有保护功能的检测端子，检测端子名称采用白色字体丝印。能真实设置电机旋变信号及电机温度信号故障，通过协议读取故障码，从而判断故障部位，通过检测排除故障。 5. 技术平台包含驱动能量供给，搭载≥21.5寸Win10操作系统触摸液晶显示器，用坚固冷轧钢板，耐水、耐老化。配套车规级电机控制器，设备通电后，可动态展示电机正反转、加速与减速状态。配备电机三相线接口、电机旋变传感器接口及地线接口，可方便连接智能信息采集检测箱为电机供电。具备外接端口，可与动力电池，PACK装调与检测技术平台联动。配套超大存储抽屉，抽屉用实心双排滚珠静音缓冲阻尼导轨固定，导轨表面用不锈钢拉丝，电镀加工抛光打磨处理。 6. ★纯电动汽车驱动系统装调与检测技术平台智能教学系统   需内置视频资源与文本资源，视频资源含本地资源和在线资源。本地资源为软件自带资源，提供在线资源免费预览和下载。内置资源包含永磁同步电机结构组成及工作原理，能分解部分对应显示其名称，同时还需配备电机原理动画演示，通过彩色动画形式展现。本地资源内置依据本产品定制开发视屏资源，包含减速器总成拆卸、减速器总成安装、数值测量与调整垫片厚度计算、驱动系统静态测试及驱动系统动态测试**(说明：投标人提供承诺函)**。   1. 技术平台配套实训指导书3本，实训指导书内容至少包含：认识纯电动汽车驱动系统装调与检测技术平台、驱动电机气密性检测、减速器总成拆卸、清洁并组装减速器齿轮组、测量差速器轴安装间隙、减速器总成安装、驱动系统静态测试、驱动系统动态测试等。 |
| 15 | 动力电池分容柜 | 1. 平台用八通道设计，需具备先进的通道独立功能，每个通道可以单点启动、单点停止。需具备电压巡检功能，可自动识别电池是否装好。可通过分容平台完成对单体电池的分容训练。每节电池通道上方均需配置状态指示灯，使学生对每节电池状态一目了然。箱体左右两侧均需设计独立排风口，最大程度上保证仪器的散热性能。设备底部配套双刹车万向脚轮锁止机构。 2. **▲**配套分容测试软件，系统软件采用windows风格设计，用户可自行设置充放电参数，软件界面可以实时显示电池测试信息，包含电流、电压、容量、时间、状态等信息、可以随时中断操作，重启后数据可以自动接续。可实现的实训任务：进行8节单体电池分容；进行方形电池、圆柱形电池、任意形状电池检测分容。 3. 配套电池分容柜实训指导书3本，指导书包含以下内容：方形磷酸铁锂电池分容的操作；圆柱形三元锂电池分容的操作；线夹式电池分容的操作。 |
| 16 | 检测工具套装 | 1. ★检测工具套装至少包括万用表、绝缘电阻测量仪、电池内阻测试仪、四通道示波器、直流电阻测试仪、手持示波器、万用接线盒各1套**(说明：投标人提供承诺函)**。 2. 万用表：可测量电压、电阻、电流等，直流电压量程≥1000V。绝缘电阻测量仪：绝缘测试电压≥1000V。电池内阻测试仪：电阻：≥1uΩ-33KΩ，精度0.2%。四通道示波器：通道数量≥4个，带宽≥100MHz。直流电阻测试仪：低电阻测试范围≥0.5mΩ-6kΩ，最小分辨率≤10μΩ，测量电流≥5A。手持示波器：实时采样率1GS/s，带宽100MHz，存储深度每通7.5kpts，垂直灵敏度5mV/div-50V/div，具有精细的视窗扩展功能、屏幕拷贝功能、U盘升级功能，7000mAh锂电池供电，持续工作时间不低于7个小时。万用接线盒：包含不少于10种规格的“T”型线，能满足整车故障设置平台和故障检测盒的所有保险丝、继电器、元器件插接测量之用，要有足够的通流能力和可重复插接使用能力，至少包含：黑色护套夹子延长线，L=2M(黑色)；红色护套夹子延线，L=2M(红色)；端子对全包式鳄鱼夹，L=220mm(红色)；端子对全包式鳄夹，L=220mm(黑色)；热缩套管端子对全包式鳄鱼夹，L=220mm(红色)；热缩套管端子对全包式鳄鱼夹，L=220mm(黑色)；红色全包式∅2.0测试探针；黑色全包式∅2.0测试探针。 |
| 17 | 新能源实训用整车 | 1. ★续航里程：≥450km，电池能量：≥53KWh，最大功率：≥100KW，最大扭矩：≥180N·m，车辆尺寸：≥4670×1770×1500mm，轴距：≥2670mm，4门5座。电池类型：磷酸铁锂电池；电机类型：永磁同步电机。承载式车体结构、主/副驾驶座安全气囊、前侧气囊、胎压报警、电动天窗**(说明：投标人提供承诺函)**。 2. 驾驶辅助系统：至少包含有定速巡航、运动/经济/雪地驾驶模式切换、自动驻车、上坡辅助。具备高压配电保护、继电器状态检测保护、预充电检测和主动放电安全管理、绝缘检测安全管理、碰撞安全管理、物理隔离保护等保护策略。车辆配备池管理系统、电机控制器、交流充电单元、无钥匙进入系统、车身控制系统等低压线束连接器无损对插转接盒及适配线束，可实现车辆被测系统与整车故障设置平台和故障检测盒的快速连接。 |
| 18 | 整车故障设置与检测连接平台 | 1. ★整车故障设置与检测连接平台与本项的“新能源实训用整车”配套使用。配置原厂适配器，实现与整车无损快速连接。台架主体框架：采用坚固铝型材制作，下方安装四个带刹车万向脚轮，台架框体尺寸：≥1800mm×840mm×1400mm。能够进行新能源汽车低压电源管理车身电气模块(BCM)、电池管理(BMS)、电机控制(PEU)、空调系统模块(热管理)、车载充电机(OBC)、快充接口、慢充接口、整车控制(VCU)、底盘管理电子手刹控制系统、电子助力转向系统等系统检测。在检测面板上，完全按照原车模块和线束插头端子相同针脚排列规律和形状的插口测量功能，多元测量实时交互。具备无线故障设置功能，单一故障点≥100路**(说明：提供投标产品制造商公开发布的印刷资料或说明书或白皮书或国家认可的检测机构出具的检测报告等类似资料)**。 2. 能在平台背面快速进行线路断路、线路电阻过大、线路对正电搭铁、线路对地搭铁、单个元件插头上线路窜线等故障设置。检测模块：检测面板由8mm亚克力制作，面板上安装4mm检测端子，万用表表笔检测时接触紧密不掉落，保证测量数据可靠性及操作方便性；同时测试面板上配备对应车型电池管理模块、电机控制器模块、及BCM等模块亚克力，亚克力上丝印对应模块端子针脚号。配置手动设置模块，设计故排操作面板和锁盖，内置PCB电路封装，同时安装手动设故开关，实现线路的断路故障设置；锁盖需采用钣金切割、折弯、酸洗、喷漆等工艺制作，上面装有圆形锁具，保证故障设置后考生无法知悉具体设置故障线路。手动设故面板上设计安装可调电阻，可设置串电阻故障。 3. **▲**无线设故系统需设计20路设故采集盒，20路设故采集盒与上位机可通过有线、无线连接上位机软件，能将采集到整车线束电信号实时反馈并显示出来，同时可在上位机上进行故障设置，来实现车辆的断路、短路、虚接等故障，实现软硬件双向实时交互。无损跨接线束需采用60针与40针银色航空接插头，航空插头固定与台架主体框架钣金后侧，需对应跨接线束安装不易脱落亚克力标贴，需与台架航空插座标贴一一对应，防止误插；跨接线束另一端配备对应车辆各模块原车插头以及插座，保证车辆与台架进行无损对接的同时，拔下跨接线束后车辆可正常行驶。 4. **▲**采用≥18寸显示装置，用立式钣金支架固定，装置可360°水平旋转，能清晰显示软件操作界面；显示装置内安装智能教学系统，教学系统具有资源、考试、维修手册等功能，资源栏内置课程资源，教师和学生可通过相关资源完成对新能源车辆基础知识的认知与学习，软件内置原车电路图，辅助教学及故障诊断，软件具有资源上传与删除功能，通过资源上传功能，同时内置可视化课程资源，包含文本资源和视频资源，可完成实训期间的辅助教学。教师也可以自主上传视频类资源和文本资源等，或者删除自主上传的课程资源，考试栏具有故障设置及考核功能，故障设置类型包含断路、信号对地短路、虚接等故障，故障设置数量点可根据实际需求变动，智能教学系统具有加密功能，可有效限制不合规操作，软件内置红黑表笔，可在各电路图中进行虚拟电压测量并在界面显示。 5. **▲**可完成的实训任务：新能源车辆维护的必要性与车主自行保养项目、新能源车辆店内日常维护项目、纯电动车辆的保养周期与内容、新能源车辆诊断设备的操作使用与故障诊断流程、高压驱动组件的故障排查、新能源整车故障排查、充电系统的故障排查、电池管理系统的故障排查、整车控制器的故障排查、整车电器电源配电系统的故障排查。 |
| 19 | 动力总成及电池智能教学平台 | 1. **▲动力总成及电池智能教学平台，可与整车故障设置平台进行连接使用。**产品满足ISO/IEC17025：2005及CNAS-CL01标准的可靠性检测。采用LED背光，液晶屏屏体达到A级标准，无坏点。显示尺寸：≥86英寸。屏幕物理分辨率：≥3840×2160像素，亮度不小于350cd/m²。屏幕表面采用4mm AG防眩光钢化玻璃，防划，防撞，莫氏硬度≥7H，钢化玻璃表面硬度≥9H。屏幕需满足全屏显示比例16：9。屏幕上两侧无快捷键；超窄边设计，左右边框宽度≤15mm，磁吸笔托设计。内置喇叭总输出功率：不小于30W，正面出音保证教室内-声音有效覆盖。接口要求：HDMI IN×2，USB2.0×2，TOUCHUSB×1，VGA IN×1，VGA AUDIO IN×1，RJ45×1，RS232×1，AUDIOOUT×1，YPBPR×1；SPDIF×1；AVIN；OPS接口×1，外置WIFI天线接口端子及蓝牙天线接口端子。TOUCH USB×1；USB3.0×2；TypeC×1，不少于2个USB双通道多媒体USB接口。(Windows&Android系统通道)。需支持≥32点同时触控，触摸分辨率≥32767×32767，最高支持40点触摸。触摸精度≤1mm，触摸高度≤2.5mm；最小识别直径2mm。触摸笔识别：标配书写笔具备两种笔头直径，无需点击任何快捷键，支持同时自动识别2种粗细的笔头。 2. 平台系统主板的ROM不小于2G，RAM不小于16G，版本不低于8.0；不低于I5处理器，≥4G内存，≥128G固态硬盘。具有手势息屏/唤醒功能，任意通道下，可通过五指手势息屏与唤醒功能。具有磁吸触控笔存放功能，在正前方下框支设定磁吸触控笔区域。需具备批注功能，整机任意通道下可调用批注功能，批注功能可调节笔型、颜色、粗细；支持手势擦除、保存文件等。需具备微课的录制功能，通过启动录屏功能，开启后，可对日常教学过程中的屏幕进行录制，形成视频文件，保存回放。 |
| 20 | 电池管理系统平台 | 1. 电池单体额定容量：20Ah；额定电压：3.2V；持续最大放电倍率：3C；瞬间最大放电倍率：6C。动力电池总成标称电压：60V；额定电流：80A；电池容量：40Ah；保护壳：钢制全防水；安全接头：IP67；高压关断：集成MSD开关到电池箱侧面。 |
| 21 | 动力电机管理系统平台 | 1. 电机系统额定电压：60V；额定功率：3kW；额定转速：3000r/min；绝缘等级：H级；额定电流：56A；防护等级：IP55；冷却方式：自然冷却。PEU控制器额定输入电压：60V；额定输出电流：50A；额定功率：3kW；冷却方式：自然冷却；与外界通讯方式：CAN；工作温度：-20～55℃" |
| 22 | 车辆控制器 | 1. 能控制车辆点火开关；实现动力电池上、下电控制；实现车辆行驶方向(前进、倒退)控制；能控制车辆速度和功率；能实现车辆充电控制；能实现CAN总线数据通信控制。 2. 控制器可以进行远程数据传输及竞赛辅助功能、车辆状态检测GPS数据发送、感应记圈功能。电池输出最大电流50A；车辆60V-12V的DC-DC变换器控制、能显示车辆运行状态。 |
| **注：上述所有参数，采购人有权利在签订合同前要求中标人提供相关证明材料的原件查验；软件部分采购人有权利要求中标人在签订合同前提供相关功能的现场演示；如中标人未提供则视为虚假投标，取消中标资格。** | | |

* 1. **商务要求**
     1. ★**履约时间和地点**
        1. 履约时间：

1.1合同签订之日起30日历天内(含法定节假日),在采购人指定交货地点完成所有设备的送货、安装、调试、培训工作。

1.2售后服务时间：投标人提供一年的售后服务，售后服务期的起始日期为采购人现场设备验收合格之日起开始计算。

* + - 1. 履约地点：四川省成都市郫都区红光街道蒋桥路88号。
    1. ★**合同价款**

合同价为固定包干价格，包括但不限于设备的供货、包装、运输、安装、调试、培训、售后服务、税费等与完成本项目有关的所有费用。本项目的合同执行期间合同总价不变，采购人无须另向投标人支付本合同规定之外的其他任何费用。

* + 1. ★**付款方式**

1.中标人将货物运输到采购人指定地点，安装、调试、培训完毕且货物经采购人验收合格后，采购人自收到中标人提供的符合采购人财务要求且合法有效完整的等额完税发票之日起30个日历天内支付合同总金额的百分之百的合同款；若收到投标人发票之日早于货物验收合格之日，则自货物验收合格之日起30个日历天内支付。

2.中标人未提供增值税普通发票，或发票经国税网验审不合格的，或者中标人提供的发票不满足采购人财务要求的，采购人有权拒付且不承担任何逾期付款的责任。

3.中标人保证提供的银行账户信息真实有效，如果投标人账户信息更改，需要在采购人付款前10个日历天内告知采购人，若因投标人原因导致采购人无法付款或错误付款，后果由投标人自行承担。

* + 1. ★**质量、包装、运输及安装要求**

1.投标人应保证货物(含零部件、配件等)是全新、未拆封、未使用过的原装合格正品，表面无划伤、无碰撞痕迹，货物权属清楚且满足采购人使用需求，不得侵害他人的知识产权。

2.投标人提供的货物必须国家标准(行业标准)以及采购人的招标文件和投标人的响应文件规定的的质量和规格的要求。若投标人提供的产品的质量或规格与招标文件和投标人的投标文件不符，或证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的产品等，投标人应在接到采购人书面通知后15个日历天内完成换货，因换货产生的费用均由投标人承担，如因不合格产品给采购人造成损失，投标人还应承担赔偿责任。

3.投标人为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准(试行)(财办库[2020]123号)的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。货物在运输途中毁损灭失的风险均由投标人承担。

4.采用木质框架包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

5.投标人将所有设备送达学校采购人指定地点后按照采购人确定的方案进行安装、调试等工作

6.投标人严格按照国家相关规范进行安装和调试。

* + 1. ★**售后服务要求**

1.售后服务分电话(含网络)服务和上门服务。售后服务期内，投标人在接到采购人故障报修后能在2小时内通过电话(含网络)服务排除故障的，则无需上门服务。若在规定时间内不能通过电话(含网络)服务排除故障的，投标人应在故障报修后的12小时内到达现场，到达现场后24小时内排除故障(若涉及主要零件更换或者返厂维修的故障排除时间由双方协商确定)。

2.售后服务期内投标人应为本项目所有设备以及软件提供巡检服务，每间隔6月巡检一次，且每次巡检结束后5个工作日内提供每套设备的详细巡检情况记录并加盖投标人公章。

3.项目实施过程中投标人对采购人原场地、设施进行有效保护，如有损坏的应负责修复，无法修复的设施设备，投标人应免费更换全新的设施设备，并对造成的损失进行赔偿。

4.售后服务期内，投标人两次维修都不能达到需求的，投标人提供免费更换服务。

5.售后服务期内涉及的人工、设备(含零部件、配件、辅材)维护和更换等费用均由投标人承担。

6.售后服务期内投标人提供3次现场培训，每次时间不少于2天，包括设备和软件的安装、调试、维护、使用，确保采购人完全掌握设备和软件的各项功能。投标人为所有参培训人员提供文字资料和讲义等培训教材，培训教材以印刷品形式提供，费用由投标人承担。

* + 1. ★**其他商务要求**

1.投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人因此遭受的损失(包括但不限于因此向第三方支付的赔偿金、违约金等，以及因此支出的诉讼费用、律师费、保全费等)均由投标人承担。

2.如因投标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，投标人对此均应承担全部的赔偿责任。

* 1. ★**履约保证金**

1.本项目履约保证金为中标金额的百分之五，投标人应在中标通知书发出之日起至合同签订前，以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式向采购人交纳规定金额的履约保证金。

2.履行合同约定(含售后服务)完毕后,无质量问题和违约责任情况，投标人凭“验收报告单”、“收到退还履约保证金的收据”、“履约保证金退还申请”到采购人计财处办理，无息退还。采购人收到投标人提交的履约保证金退还申请等资料并经采购人审核后，30个日历日内退还投标人应退部分履约保证金。因采购人原因逾期退还的，应当以未退还金额为基数，按合同订立时1年期贷款市场报价利率标准向投标人支付相应违约金，但违约金最高不得超过未退还金额的百分之二十。

3.履约保证金汇入的银行及账号：

收款账号：成都市技师学院

开户行：工行成都红光支行

银行账号：4402054609100031151

4.如投标人未按时足额向采购人交纳履约保证金，采购人有权按照评审报告确定的投标人选人名单顺序，确定下一候选人为中标投标人，或重新开展政府采购活动。

5.履约保证金不予退还情形：一是投标人未按合同要求履行的，其履约保证金全部扣除。二是投标人缴纳了履约保证金，但因自身原因被取消中标资格或在中标通知书发出之日起30个日历天(含法定节假日)内投标人不按招标文件确定的事项与采购人签订合同的，其履约保证金不予退还；三是法律法规或合同约定的其他情形。

* 1. **履约验收**

1.验收的主体：采购人

2.验收的时间：

(1)投标人完成送货、安装、调试、培训工作后，书面通知采购人进行货物验收，采购人收到货物验收申请后7个日历天内组织验收。

(2)售后服务期结束且采购人收到投标人售后服务整体验收申请之日起7日历天内完成售后服务整体验收。

3.验收的方式：

(1)货物验收为现场测试验收。

(2)售后服务验收为考核验收(投标人每次按照售后服务要求提供服务的视为单次售后服务合格，售后服务期内售后服务合格率[合格的售后服务次数/售后服务总次数]低于百分之九十五视为售后服务不合格)。

4.验收的程序：

(1)投标人递交货物验收申请后，采购人组织3人以上的验收小组进行现场测试验收；验收合格，则签署《验收报告单》；若验收不合格，投标人应在接到采购人整改通知之日起15个日历天内完成整改，再由采购人组织重新验收，若货物再次验收不合格则视为投标人不能履约，采购人有权终止合同，并按合同约定追究投标人的违约责任。

(2)单次售后服务完成后，由采购人的经办人现场验收并记录，该记录作为售后服务整体验收的依据，投标人递交售后服务整体验收申请后，采购人组织3人以上的验收小组核查售后服务合格率。验收合格，则签署《验收报告单》；若售后服务验收不合格，采购人有权按合同约定追究投标人的违约责任。

5.验收的内容：

(1)货物验收内容包括品牌、型号、数量、外观、安装调试、合格证书、培训、保修单等每一项技术和商务要求(售后服务除外)的履约情况；

(2)售后服务验收内容包括售后服务要求中每一项要求的履约情况。

6.验收的标准：按招标文件的质量要求和技术指标、投标人的响应文件及承诺、合同约定进行验收。其他未尽事宜应按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

7.交付标准及方式：投标人向采购人移交了装箱清单、配件、随机工具、产品的使用说明书、 车辆维修手册(含全车电路图)电子版，并在采购人指定地点完成设备安装、调试、培训工作并经采购人验收合格视为投标人交货。

* 1. **履约要求**
  2. 人员保障：投标人应为本项目配置的服务团队不少于3人，至少1人具备人社部门颁发的三级及以上汽车维修工职业资格证书参与安装调试及货物验收。
  3. 投标人具有类似项目履约经验。
  4. 投标人所投软件具有计算机软件著作权证登记证书。

**注：①投标人应当根据本项目实际情况提供真实、客观的履约能力证明材料。**

**②投标人应当保证所提交的所有材料的真实性，若提交虚假材料谋取中标的，应当将该供应商按失信行为记入诚信档案。**

**注意：①本章带“**★**”号条款为实质性要求，投标人若未满足的，将被视为无效投标。**

②本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准。

1. 评标办法
   1. **总则**
   2. 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。
   3. 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
   4. 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。
   5. 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：
      1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
      2. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
      3. 对投标文件进行比较和评价；
      4. 确定中标候选人名单；
      5. 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
   6. 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。
   7. 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。
   8. 评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况(注明法律法规依据)。
   9. **评标方法**

本项目评标方法为：综合评分法。

* 1. **评标程序**
  2. 熟悉招标文件和停止评标
     1. 评标委员会正式评标前，应当熟悉招标文件，主要包括招标文件中符合性审查内容、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及政府采购合同主要条款等。
     2. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
     3. 评标过程中有下列情形之一的，评标委员会成员可以停止评标：
        1. 招标采购单位未提供必要的与采购项目有关的政策制度文件或者招标文件，继续评标将导致违法或者错误评标的；
        2. 有关单位和个人非法干预评标委员会依法独立评标的；
        3. 其他导致评标委员会无法正常履职的情形。
     4. 出现本条规定应当停止评标或者可以停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。
  3. 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

* + 1. 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：
       1. 未按照招标文件的规定和要求编制投标文件的；
       2. 投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；
       3. 投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；
       4. 投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；
       5. 技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；
       6. 招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目服务期限、方式、数量与招标文件要求不一致的；
       7. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

注：①投标人的投标文件应全部通过上述符合性审查内容；如有任意一项未通过的，应在符合性审查报告中载明未通过的具体原因，该投标人的投标文件按无效投标文件处理。

②投标人的投标文件符合性审查时被判定为未通过的，采购代理机构将通知投标人(以短信、电话、“政府采购云平台”等任一方式)。投标人如对评审结论有异议的，应及时向采购代理机构反馈意见。采购代理机构在评审结束前将收到的反馈意见及时告知评标委员会。(说明：无论投标人是否收到通知或提供反馈意见，均不影响评标委员会的评标工作，且采购代理机构对此将不承担任何的责任。投标人对评审结论有异议的，其反馈意见仅限于评标委员会对评审结论的正确性进行复核，避免出现评审错误。)

③通过符合性审查的投标人＜3家，本项目采购失败。

* 1. 比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

* 1. 评标争议处理规则

评标委员会成员在评标过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效处理等需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。

* 1. 澄清、说明或者纠正
     1. 评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请采购代理机构书面解释。采购代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。
     2. 在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式(须由评标委员会全体成员签字)要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者纠正，并给予供应商必要的反馈时间。
     3. 供应商应当书面澄清、说明或者纠正，并加盖电子签章或签字确认(供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认)，否则无效。澄清、说明或者纠正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者纠正材料，是投标文件的组成部分。
     4. 评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：
        1. 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；
        2. 投标文件中已经明确的内容事项；
        3. 投标文件未提供的材料。
     5. 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者纠正，按照以下原则处理：
        1. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
        2. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；
        3. 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
        4. 对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第5.2项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

6.评标结束之前，投标人应随时关注“政府采购云平台”系统提示，及时通过“政府采购云平台”在线响应评标委员会发出的澄清、说明或补正要求，签章并确认提交成功。逾时回复将不能提交，视为投标人自行放弃，其损失由投标人承担。

注：评标委员会成员应当积极履行澄清、说明或者纠正的职责，不得将应当澄清、说明或者纠正的投标文件作无效投标处理。

* 1. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
     1. 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标唱标时单独提交的开标一览表(报价表)为准；
     2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
     3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
     4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

* 1. 低于成本价投标处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注：投标人提交的书面说明、相关证明材料(如涉及)，应当加盖投标人(法定名称)电子签章，在评标委员会要求的时间内通过“政府采购云平台”进行递交，否则无效(给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外)。如因采购代理机构断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

* 1. **评标细则及标准**
  2. 评委会只对通过符合性检查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
  3. 本次综合评分的因素是：详见“综合评分明细表中的评分因素及权重”。
  4. 除价格因素外，评标委员会成员应当根据自身专业情况独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。
  5. 评审得分计算方法

评审得分＝(A1＋A2＋……＋An)/NA＋(B1＋B2＋……＋Bn)/ NB＋(C1＋C2＋……＋Cn)/ NC＋(D1＋D2＋……＋Dn)/ND

A1、A2……An分别为每个经济类评委(经济类专家)的打分，NA为经济类评委(经济类专家)人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委(技术类专家和采购人代表)的打分，NB为技术类评委(技术类专家和采购人代表)人数；C1、C2……Cn 分别为每个政策合同类评委(法律类专家)的打分，NC为政策合同类评委(法律类专家)人数；D1、D2……Dn 分别为评审委员会每个成员的打分(共同评分类)，ND为评审委员会人数。

* 1. 综合评分明细表
     1. 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。
     2. 综合评分明细表

| **序号** | **评分因素**  **及权重** | **分值** | **评分标准** | **说 明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价  30% | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；  注：1.小微企业(残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业)价格扣除按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。  2.评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。  3.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 共同  评分  因素 |
| 二 | 技术指标及  配置  53.5% | 53.5分 | 投标产品完全响应招标文件第六章 “技术参数及功能要求”的得53.5分。在此基础上，每有一项重要指标(带“▲”号的参数，共19项)有负偏离的，扣2分，最多扣38分；每有一项一般指标(非“▲”“★”号的参数，共31项)有负偏离的，扣0.5分，最多扣15.5分。  **注：针对招标文件中的技术参数，投标人应按照招标文件要求提供相关证明材料，若没有按照要求提供相关证明材料的，该条技术参数在评审中将不予认定。** | 技术类  评分  因素 |
| 三 | 履约能力  12% | 12分 | 1.投标人自2019年1月1日(含1日)以来具有类似项目履约经验，每具有1个得1分，最多得4分。  **注：提供合同复印件和中标/成交通知书。**  2.投标人所投软件具有“动力电池PACK装调与检测技术平台智能教学系统”相关计算机软件著作权登记证书的得2分。  3.投标人所投软件具有“纯电动汽车驱动系统装调与检测技术平台智能教学系统”相关计算机软件著作权登记证书的得2分。  4.投标人所投软件具有“新能源汽车动力总成虚拟拆装与检测3D软件”相关计算机软件著作权登记证书的得2分。  5.投标人所投软件具有“新能源汽车电池虚拟结构原理教学软件”相关计算机软件著作权登记证书的得2分。  **注：2-5项提供计算机软件著作权登记证书复印件。** | 技术类  评分  因素 |
| 四 | 售后保障  3% | 3分 | 1.投标人针对本项目配置的团队成员在满足招标文件要求(3人)的基础上，每增加1人具有人社部门职业技能鉴定中心颁发的二级及以上汽车维修工职业资格证书得1分；最多得1分。  **注：①提供拟派人员有效身份证复印件和资格证书复印件；**  **②提供在职证明材料(投标人与拟派人员签订的劳动或者劳务合同)复印件；**  2.投标人在满足招标文件售后服务期一年的基础上，承诺售后服务期限每增加1年的加1分，最多加2分。  **注：提供售后服务期限承诺函原件。** | 技术类  评分  因素 |
| 五 | 节能、环境  标志、无线局域网产品  1% | 1分 | 1.投标人提供的产品属于“政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单”中实施政府优先采购的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章，属于节能产品政府采购品目清单(除节能产品政府采购品目清单中带“★”号)的得0.5分，属于环境标志产品政府采购品目清单中的得0.5分，最多得0.5分。  2.认定为无线局域网认证产品的，供应商提供《无线局域网认证产品政府采购清单》对应页复印件并加盖供应商单位公章的得0.5分，最多得0.5分。  注：①对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整；  ②“无线局域网认证产品政府采购清单”以财政部会同国务院有关部门机构认定的为准。 | 共同  评分  因素 |
| 扶持少数民族地区  0.5% | 0.5分 | 投标人注册在少数民族地区的得0.5分。  注：指投标人注册地在民族自治区、自治州、自治县(含享受少数民族待遇的区县)、民族乡，提供营业执照副本复印件。 |
| 注：①评分的取值按四舍五入法，小数点后保留两位。②本表中要求提供各类证明材料应清晰可辨，均需加盖供应商单位公章，否则将不认可该项材料的有效性。 | | | | |

* 1. **复核**
  2. 评标委员会复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

* 1. 采购代理机构现场复核评审结果
     1. 评审结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，应当根据情况要求评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：
        1. 分值汇总计算错误的；
        2. 分项评分超出评分标准范围的；
        3. 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
        4. 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

* + 1. 采购代理机构复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。
    2. 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：
       1. 评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；
       2. 采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；
       3. 采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
       4. 采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；
       5. 采购代理机构未提供书面建议的。
  1. **推荐中标候选供应商**

中标候选供应商数量应当根据招标文件的规定确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意，评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人不予认可。

* 1. **出具评标报告**

评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

* 1. 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
  2. 投标人名单和评标委员会成员名单；
  3. 评标方法和标准；
  4. 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
  5. 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
  6. 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

注：评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

* 1. **废标**

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

* + 1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
    2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
    3. 投标人的报价均超过了采购预算或单价最高限价，采购人不能支付的；
    4. 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在“四川政府采购网”公告，并公告废标的理由。

* 1. **定标**
  2. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定第1名为中标人。
  3. 定标程序
     1. 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐不少于三名中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。
     2. 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
     3. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。如果中标候选人及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录，采购人将不确定其为中标人。采购人在确认中标供应商前，应到中国裁判文书网(https：//wenshu.court.gov.cn)查询中标候选供应商及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

* + 1. 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。
    2. 采购代理机构在中标人确定后2个工作日内，在“四川政府采购网”发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书，中标供应商自行登录“政府采购云平台”下载中标通知书。
    3. 采购人、采购代理机构不解释中标或未中标原因，招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。
  1. **评标专家在政府采购活动中承担以下义务**
  2. 遵守评标工作纪律；
  3. 按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标；
  4. 不得泄露评标文件、评标情况和在评标过程中获悉的商业秘密；
  5. 及时向财政部门报告评标过程中发现的采购人、采购代理机构向评标专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；
  6. 发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行时，停止评标并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
  7. 及时向财政、监察等部门举报在评标过程中受到的非法干预情况；
  8. 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
  9. 法律、法规和规章规定的其他义务。
  10. **评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**
  11. 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定；
  12. 评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管；
  13. 评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；
  14. 评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认；
  15. 在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容；
  16. 服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督；
  17. 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标采购单位的请托。
  18. 有关部门(机构)制定的其他评审工作纪律。
  19. **评标委员会及其成员不得有下列行为**
  20. 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
  21. 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五十一条规定的情形除外；
  22. 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
  23. 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
  24. 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
  25. 记录、复制或者带走任何评标资料；
  26. 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

* 1. **评标委员会及其成员不得有下列违约情形**
  2. 答应参加评审活动后，无正当理由不参加或者迟到，且不及时告知抽取终端工作人员，导致评审活动无法正常进行的；
  3. 不遵守评审现场工作纪律的；
  4. 明显故意拖延评审时间的；
  5. 抄袭其他评审委员会成员的评审意见的；
  6. 不按照政府采购法律制度和采购文件的规定进行评审，导致评审过程、评审结果违法违规，情节轻微不构成行政处罚的；
  7. 索取高于规定的劳务报酬，或者要求先给付报酬再进行评审，或者因劳务报酬低而拒绝评审、拒绝签署评审报告的；
  8. 不按照《四川省政府采购评审专家管理实施办法》的规定记录或者反馈采购人或者采购代理机构的职责履行情况的；
  9. 存在其他违反政府采购法规制度，但不构成行政处罚行为的。

1. 政府采购合同

**成都市技师学院人才联合培养实训室采购项目合同文本主要条款**

合同编号：

计划号/备案号：

签订地点：成都市郫都区红光街道蒋桥路88号

签订时间：

甲方(采供人)：成都市技师学院

乙方(供应商)：

合同类型：买卖合同

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等国家和地方政府部门有关法律法规及成都市技师学院人才联合培养实训室采购项目(项目编号：XXXXXX)的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》甲、乙双方同意签订本合同，共同遵守如下条款：

**一、项目基本情况**

该项目主要为成都市技师学院人才联合培养实训室建设项目。引入企业新技术、新工艺、新标准，采购新能源汽车专业相关实习实训车辆、专用设备，新建新能源汽检测与维修实训室，打造高水平实训基地。

**二、合同标的**

1.合同标的明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物名称** | **制造商或品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **总价(元)** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同标的技术参数明细

XXXX。

**三、履约时间和方式**

1.供货时间及方式：合同签订之日起30日历天内(含法定节假日),在甲方指定交货地点完成所有设备的送货、安装、调试工作。

2.售后服务时间：乙方提供一年的售后服务，售后服务期的起始日期为甲方现场设备验收合格之日起开始计算。

**四、履约地点：**成都市郫都区红光街道蒋桥路88号

**五、合同总价、付款安排、支付方式**

1.合同总价：合同总价为人民币大写： 元，即￥ 元整；合同价为固定包干价格，包括但不限于设备的供货、包装、运输、安装、调试、培训、保险、售后服务、税费等与完成本项目有关的所有费用。本项目的合同执行期间合同总价不变，采购人无须另向投标人支付本合同规定之外的其他任何费用。

2.合同支付方式为一次性银行转账支付。乙方将货物运输到采购人指定地点，安装、调试完毕且货物经采购人验收合格后，甲方自收到投标人提供的符合甲方财务要求且合法有效完整的等额完税发票之日起30个日历天内支付合同总金额的百分之百的合同款；若收到乙方发票之日早于货物验收合格之日，则自货物验收合格之日起30个日历天内支付。

3.乙方未提供增值税普通发票，或发票经国税网验审不合格的，或者乙方提供的发票不满足甲方财务要求的，甲方有权拒付，且不承担逾期付款的责任。

4.乙方保证提供的银行账户信息真实有效，如果乙方账户信息更改，需要在甲方付款前10个日历天内告知甲方，若因乙方原因导致甲方无法付款或错误付款，后果由乙方自行承担。

**六、质量及供货渠道要求**

1.乙方应保证货物(含零部件、配件等)是全新、未使用过的原装合格正品，表面无划伤、无碰撞痕迹，货物权属清楚且满足采购人使用需求，不得侵害他人的知识产权。

2.乙方提供的货物必须国家标准(行业标准)以及甲方的招标文件和乙方的响应文件规定的的质量和规格的要求。若乙方提供的产品的质量或规格与招标文件和乙方的投标文件不符，或证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的产品等，乙方应在接到甲方书面通知后15个日历天内完成换货，因换货产生的费用由乙方承担，如因不合格产品给甲方造成损失，乙方还应承担赔偿责任。

**七、包装(方式)、运输要求**

1.乙方为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准(试行)(财办库[2020]123号)的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。货物在运输途中毁损灭失的风险均由乙方承担。

2.采用木质框架包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

**八、安装调试要求**

1.乙方将所有设备送达学校采购人指定地点后进行免费安装、调试及培训等工作。。

2.乙方严格按照国家相关规范进行安装和调试。

**九、售后服务及要求**

1.售后服务分电话(含网络)服务和上门服务。售后服务期内，乙方在接到甲方故障报修后能在2小时内通过电话(含网络)服务排除故障的，则无需上门服务。若在规定时间内不能通过电话(含网络)服务排除故障的，乙方应在故障报修后的12小时内到达现场，到达现场后24小时内排除故障(若涉及主要零件更换或者返厂维修的故障排除时间由双方协商确定)。

2.售后服务期内乙方应为本项目所有设备以及软件提供巡检服务，每间隔6月巡检一次，且每次巡检结束后5个工作日内提供每套设备的详细巡检情况记录并加盖单位公章。

3.售后服务期内，乙方两次维修都不能达到需求的，乙方提供免费更换服务。

4.售后服务期内涉及的人工、设备(含零部件、配件、辅材)维护和更换等费用均由乙方承担。

5.乙方提供3次现场培训，每次时间不少于2天，包括设备和软件的安装、调试、维护、使用，确保甲方完全掌握设备和软件的各项功能。乙方为所有参培训人员提供文字资料和讲义等培训教材，培训教材以印刷品形式提供，费用由乙方承担。

**十****、其他商务要求**

1.乙方应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。甲方因此遭受的全部损失(包括但不限于因此向第三方支付的赔偿金、违约金等，以及因此支出的诉讼费用、律师费、保全费等)均由乙方承担。

2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

3.乙方为本项目配置的服务团队为：  、  、  、  ，其中 具备人社部门颁发的三级及以上汽车维修工职业资格证书参与安装调试及货物验收。

**十一、方案要求**

1.乙方制定的售后服务方案详见乙方投标文件（包含质保期、应急维修时间安排、服务团队、地址及电话、服务人员管理制度、巡检服务周期、售后服务质量保障措施、技术更新和产品升级等内容）。

2.乙方制定的培训方案详见乙方投标文件【包含培训内容、培训资源(能为培训提供的师资和设备等资源)、培训方法、时间安排、培训的效果预测等内容】。

**十二、双方的权利和义务**

(一)甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方提供的产品及服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权核对乙方提供产品及服务质量。对甲方认为质量不合格的货物有权下达整改通知书，并要求乙方限期修理及更换。

2.负责检查监督乙方提供货物及服务的实施的执行情况。

3.根据本合同规定，按时向乙方支付应付费用。

4.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

(二)乙方的权利和义务

1.对本合同规定的委托事项范围内的项目享有管理权及服务义务。

2.根据本合同的规定向甲方收取相关费用。

3.及时向甲方通告本项目实施相关重大事项，及时配合处理售后。

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5.履行本合同的全部安全责任均由乙方承担，甲方对此不承担任何责任。

6.项目实施过程中乙方对甲方原场地、设施进行有效保护，如有损坏的应负责修复，无法修复的设施设备，供应商原价双倍赔偿。

7.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

**十三、履约保证金要求**

1.本项目履约保证金为 元整(中标金额的百分之五)，乙方应在中标通知书发出之日起30日历日内，以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式向甲方交纳规定金额的履约保证金。

2.履行合同约定(含售后服务)毕后,无质量问题和违约责任情况，乙方凭“验收报告单”、“收到退还履约保证金的收据”、“履约保证金退还申请”到甲方计财处办理，无息退还。甲方收到乙方提交的履约保证金退还申请等资料并经甲方审核后，30个日历日内退还乙方应退部分履约保证金。因甲方原因逾期退还的，应当以未退还金额为基数，按合同订立时1年期贷款市场报价利率标准向乙方支付相应违约金，但违约金最高不得超过未退还金额的百分之二十。

3.履约保证金汇入的银行及账号：

收款账号：成都市技师学院

开户行：工行成都红光支行

银行账号：4402054609100031151

4.如乙方未在中标通知书发出之日起30日历日内按时足额向甲方交纳履约保证金，甲方有权按照评审报告确定的乙方选人名单顺序，确定下一候选人为中标供应商，或重新开展政府采购活动。

5.履约保证金不予退还情形：一是乙方未按合同要求履行的，其履约保证金全部扣除。二是乙方缴纳了履约保证金，但因自身原因被取消中标资格或在中标通知书发出之日起30个日历天(含法定节假日)内乙方不按招标文件确定的事项与甲方签订合同的，其履约保证金不予退还；三是法律法规或合同约定的其他情形。履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。

**十四、验收、交付标准和方法**

1.验收的主体：甲方

2.验收的时间：

(1)乙方完成送货、安装调试工作后，书面通知甲方进行货物验收，甲方收到货物验收申请后7个日历天内组织验收。

(2)售后服务期结束且甲方收到乙方售后服务整体验收申请之日起7日历天内完成售后服务整体验收。

3.验收的方式：

(1)货物验收为现场测试验收。

(2)售后服务验收为考核验收((乙方每次按照售后服务要求提供服务的视为单次售后服务合格，售后服务期内售后服务合格率[合格的售后服务次数/售后服务总次数]低于百分之九十五视为售后服务不合格)。

4.验收的程序：

(1)乙方递交货物验收申请后，甲方组织3人以上的验收小组进行现场测试验收；验收合格，则签署《验收报告单》，若验收不合格，乙方应在接到采购人整改通知之日起15个日历天内完成整改，再由甲方组织重新验收，若货物再次验收不合格则视为投标人不能履约，甲方有权终止合同，并按合同约定追究乙方的违约责任。

(2)单次售后服务完成后，由甲方的经办人现场验收并记录，该记录作为售后服务整体验收的依据，乙方递交售后服务整体验收申请后，甲方组织3人以上的验收小组核查售后服务合格率。验收合格，则签署《验收报告单》；若售后服务验收不合格，甲方有权按合同约定追究乙方的违约责任。

5.验收的内容：

(1)货物验收内容包括品牌、型号、数量、外观、安装调试、合格证书、培训、保修单等每一项技术和商务要求(售后服务除外)的履约情况；若验收不合格，乙方应在接到甲方整改通知之日起15个日历天内完成整改，再由甲方组织重新验收，若货物再次验收不合格则视为乙方不能履约，甲方有权终止合同，并按合同第十八条第(二)款第2项约定承担违约责任。

(2)售后服务验收内容包括售后服务要求中每一项要求的履约情况。验收合格，则签署《验收报告单》；若售后服务验收不合格，甲方有权按合同约定追究乙方的违约责任。

6.验收的标准：按招标文件的质量要求和技术指标、投标人的响应文件及承诺、合同约定进行验收。其他未尽事宜应按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

7.交付标准及方式：乙方向甲方移交了装箱清单、配件、随机工具、使用说明或手册、合格证书、原厂保修单等资料，并在甲方指定地点完成设备安装、调整、试运行等工作且通过设备终验收视为供应商交货。

**十五、知识产权**

1.乙方应保证在本项目中使用的任何产品和服务，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。甲方因此遭受的全部损失(包括但不限于因此向第三方支付的赔偿金、违约金等，以及因此支出的诉讼费用、律师费、保全费等)均由乙方承担。

2.履行本合同产生的知识产权均归甲方所有。

**十六、合同的变更和终止**

除《政府采购法》第49条、第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

**十七、合同的分包和转让**

1.乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务；

2.乙方不得分包。

**十八、违约责任**

(一)甲方违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总金额的百分之二十的违约金；

2.甲方故意逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金，逾期违约金不得超过欠款总额的百分之二十。逾期付款超过20个日历天的，乙方有权终止合同；

非甲方故意逾期付款的，甲方不承担任何逾期付款责任，乙方也不得终止合同(说明：如因2021年年终财政关闭支付系统导致甲方在合同履行期间无法支付，则甲方不承担逾期支付责任，待2022年财政支付系统开通后支付)。

(二)乙方违约责任

1.乙方交付的货物质量不符合招标文件和投标文件规定的，乙方应在15个日历天内更换合格的产品给甲方。若乙方未在15个日历天内更换合格产品给甲方或更换后的产品仍不符合招标文件和投标文件的质量要求，视作乙方不能交付货物而违约，乙方按本条本款下述第“2”项规定向甲方支付违约金。

2. 乙方不能交付货物而违约的，本合同终止，乙方按合同总金额的百分之二十向甲方支付违约金和赔偿因此给甲方造成的全部损失，并且甲方不予退还乙方履约保证金 。

3.乙方逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，还应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金。逾期15个日历天未交付货物的，甲方有权终止合同，并要求乙方按合同总金额的百分之二十向甲方支付违约金和赔偿因此给甲方造成的全部损失，同时甲方不予退还乙方履约保证金。

4.乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合招标文件和乙方投标文件规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在15个日历天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止合同并要求乙方按合同总金额的百分之二十向甲方支付违约金和赔偿因此给甲方造成的全部损失，并且甲方不予退还乙方履约保证金。同时乙方须全额退还甲方已经支付给的货款及其利息。

5.乙方未按招标文件和乙方的投标文件约定的时间及要求提供售后服务的，甲方有权聘请第三方提供服务，由此产生的费用全部由乙方承担。售后服务期内售后服务合格率低于95%(合格服务次数/总服务次数)视为售后服务不合格，甲方不予返还乙方履约保证金，乙方还应按合同总金额的百分之二十向甲方支付违约金。

6.乙方应保证响应的货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。甲方因此遭受的全部损失(包括但不限于因此向第三方支付的赔偿金、违约金等，以及因此支出的诉讼费用、律师费、保全费等)均由乙方承担。

7.若乙方提供虚假、作废发票或违反国家法律、法规开具或提供发票的，乙方自行承担全部法律责任，同时乙方还应按合同总金额的百分之二十向甲方支付违约金。

8.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分,支付赔偿金给甲方。

**十九、解决争议的方法**

1.因质量问题发生争议，由甲乙双方协商确定的第三方机构进行质量鉴定。质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.履约期间,若双方发生争议，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交甲方所在地的人民法院诉讼。在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分继续执行。

3.除判决另有规定外，一切涉诉合理费用均由违约方承担。

**二十、组成本合同的有关文件**

下列关于成都市技师学院人才联合培养实训室采购项目(项目编号：XXXX)的招标文件、乙方的投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.甲方的招标文件；

2.乙方的投标文件；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他文件。

**二十一、其他**

1.乙方制定的售后服务方案、培训方案详见乙方响应文件。

2.本合同自乙方缴纳履约保证金后，且合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖章后生效。

3.本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，自双方签章之日起生效，均具有同等法律效力。

4.如本合同与甲方的招标文件、乙方的投标文件不一致时，以甲方的招标文件、乙方的投标文件为准。

5.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

6.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

**(本页无正文)**

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：成都市技师学院 (盖章) | 乙方： (盖章) |
| 法定代表人(授权代表)： | 法定代表人(授权代表)： |
| 地址(住所)：成都市郫都区红光街道蒋桥路88号 | 地址(住所)： |
| 开户银行：工行成都红光支行 | 开户银行： |
| 账号：4402054609100031151 | 账号： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签约日期：XX年XX月XX日 | 签约日期：XX年XX月XX日 |

1. 附件

**附件一：政府采购云平台使用介绍**

**1.输入网址：[https：//www.zcygov.cn](https://www.zcygov.cn)**

**2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级**



**3.点击操作指南-供应商**



**4.进入政采云供应商学习专题页面(https：//edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6)**



**5.供应商资讯服务渠道**



**6.入驻政府采购云平台(注册)**



**7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》**



**附件二：《2021年度信用评价服务效果调查表(供应商)》**

**2021年度信用评价服务效果调查表(供应商)**

项目名称：

项目编号：

被评价代理机构名称：四川乾新招投标代理有限公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **测评内容** | **满意**  **(3分)** | **基本满意**  **(2分)** | **一般**  **(1分)** | **不满意**  **(0分)** |
| **1** | **政府采购信息公告** |  |  |  |  |
| **2** | **询问答复** |  |  |  |  |
| **3** | **质疑答复** |  |  |  |  |
| **4** | **服务态度** |  |  |  |  |
| **对代理机构工作的其他建议：**  **供应商名称： (加盖鲜章)** | | | | | |

说明：请贵公司根据政府采购代理机构2021年度政府采购项目的实际情况，在“满意”、“基本满意”、“一般”、“不满意”四个评价档次栏中选取一栏打“√”，并加盖鲜章。

**附件三**

统计上大中小微型企业划分标准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **指标名称** | **计量**  **单位** | **大型** | **中型** | **小型** | **微型** |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业\* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。(1)从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。(2)营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。(3)资产总额，采用资产总计代替。

**附件四：《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号文)**

**查询链接：http：//www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/sjzcfg/40288687657ff75501672fd954532414.html**



各市(州)、扩权县(市)财政局，各省直机关、事业单位、团体组织，各金融机构，各采购代理机构，各政府采购供应商：

为贯彻落实党的十九大精神、国务院“放管服”改革决策部署、省委十一届三次全会“大力推进创新驱动发展战略”精神，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》(川府发〔2018〕14号)等有关规定，现就推进四川省政府采购供应商信用融资工作有关事项通知如下。

一、融资概念

政府采购供应商信用融资(以下简称“政采贷”)，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。

二、基本原则

**(一)财政引导，市场运行**

财政部门推进“政采贷”，银行和供应商按照自愿原则参与。供应商自愿选择是否申请“政采贷”，银行依据其内部审查制度和决策程序决定是否为供应商提供融资，自担风险。

**(二)建立机制，服务银企**

财政部门与银行建立“政采贷”工作机制，推动政府采购政策功能和金融资源的有机结合，拓宽银行的融资业务，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进企业健康发展。

**(三)优质优惠，加强扶持**

银行按优于同期一般企业的贷款利率，向政府采购供应商提供信用贷款，贷款额度由银行根据政府采购合同的具体情况确定，不要求申请融资的供应商提供财产抵押或第三方担保，不收取融资利息之外的额外费用。

三、基本条件

**(一)银行暨“政采贷”金融产品**

**1、征集。**在四川省行政区域内，有意向开展“政采贷”工作的银行，可以于2018年12月21日前，直接向四川省财政厅(政府采购监督管理处)提交书面申请。四川省财政厅可以根据情况每年征集一次有意向开展“政采贷”工作的银行。

申请材料应当包括银行基本情况、“政采贷”产品名称、申请贷款条件、申请贷款方式、申请贷款程序、贷款审查流程、贷款额度、发放贷款时间、收款方式及其他优质服务和优惠承诺等。

银行提供的“政采贷”产品应当满足“无抵押担保、程序简便、利率优惠、放款及时”的基本条件以及本通知其他相关规定。

银行申请材料中应当载明其自愿提供“政采贷”产品，自担风险，不得要求或者变相要求财政部门和采购人为其提供风险担保、承诺。

**2、公示。**四川省财政厅收到银行提交的书面申请后，对满足本通知要求的银行及其“政采贷”产品具体信息，及时在“四川政府采购网”向社会公示。银行申请材料中提供的“政采贷”产品不满足本通知要求的，四川省财政厅将退回申请，并告知理由。

**(二)供应商**

政府采购供应商向银行申请“政采贷”，应当满足下列基本条件：

**1、**具有依法承担民事责任的能力；

**2、**具有依法履行政府采购合同的能力；

**3、**参加的政府采购活动未被财政部门依法暂停、责令重新开展或者认定中标、成交无效；

**4、**无《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称的重大违法记录；

**5、**未被法院、市场监管、税务、银行等部门单位纳入失信名单且在有效期内；

**6、**在一定期限内的(银行可以具体确定)政府采购合同履约过程中或者其他经营活动履约过程中，无不依法履约被有关行政部门行政处罚的或者产生法律纠纷被法院、仲裁机构判决、裁决败诉的；

**7、**其他银行要求的不属于提供财产抵押或第三方担保的条件。

四、构建平台

四川省财政厅将在“四川政府采购网”统一构建四川省“政采贷”信息化服务平台，推进四川省“政采贷”工作信息化建设。

五、财金互动

各级财政部门应当按照《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》(川财采[2016]35号)等有关规定，对金融机构向小微企业提供“政采贷”贷款产生的损失，纳入财政金融互动政策范围给予风险补贴。

六、基本流程

**(一)意向申请**

有融资需求的供应商可根据“四川政府采购网”公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

**(二)正式申请**

供应商与采购人在法定时间依法签订政府采购合同(政府采购合同签订后，应当依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在“四川政府采购网”公告)后，可凭政府采购合同向银行提出“政采贷”正式申请。

对拟用于“政采贷”的政府采购合同，应在合同中注明贷款银行名称及账号，作为供应商本次采购的唯一收款账号。因发生特殊情况需要在还款前变更收款账号的，供应商应当事前书面告知采购人和放款银行，并获得采购人和放款银行同意。采购人和放款银行同意后，采购人与供应商应当就该条款重新签订政府采购合同或者签订补充协议作为原政府采购合同的一部分，并在签订后依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在“四川政府采购网”公告。

**(三)贷款审查**

银行按规定对申请“政采贷”的供应商及其提供的政府采购合同等信息进行审查。审查过程中，银行认为有必要的，可以到采购人、采购代理机构或者财政部门对该政府采购合同的书面信息与备案信息进行核实，有关单位应当配合。银行审查通过后，应当按照其在“四川政府采购网”公示的“政采贷”产品服务承诺事项及时放款。

**(四)信息报送**

银行完成放款后，应当通过四川省“政采贷”信息化服务平台，填写《四川省“政采贷”信息统计表》(详见附件)，每季度终了5个工作日内，向四川省财政厅(政府采购监督管理处)报送，以便相关部门及时掌握和分析“政采贷”信息，不断推进“政采贷”工作。

**(五)资金支付**

政府采购资金支付时，采购人必须将采购资金支付到政府采购合同中注明的贷款银行名称及账号，以保障贷款资金的安全回收。采购人不得将采购资金支付在政府采购合同约定以外的收款账号。

政府采购资金支付过程中，银行需要查询采购资金支付进程有关信息的，财政部门和采购人应当支持。

七、职责要求

**(一)**各级财政部门应当高度重视“政采贷”工作，提高认识，充分发挥自身职能作用。不断完善政策措施，加强对“政采贷”采购项目的跟踪监督，对于银行向采购人、采购代理机构核实或者获取合法范围内的相关政府采购信息有困难的，可以积极进行协调。财政部门不得为“政采贷”提供任何形式的担保和承诺。

**(二)**银行应当切实转变注重抵押担保的传统信贷理念，积极服务经济社会发展的大局，不断完善“政采贷”产品，优化贷款审查流程，简化贷款审查手续，提供更多优质服务，同时做好风险防控工作。银行对于供应商是否如期还款情况及未如期还款的主要原因等信息，应当及时向财政部门反馈。

**(三)**采购人应当积极支持“政采贷”工作，对于银行、供应商提出的合理需求，应当支持。对于已融资采购项目，供应商履约完成后，要及时开展履约验收工作，及时支付采购资金，不得无故拖延和拒付采购资金。

**(四)**采购代理机构在组织实施政府采购活动中，应当采取有效方式，向供应商宣传“政采贷”政策。银行需要借用采购代理机构的场所直接向供应商介绍其“政采贷”产品的，采购代理机构应当支持。

**(五)**供应商应当依法参加政府采购活动，公平竞争，诚实守信，严格按照政府采购合同履约，严格按照借款合同偿还债务。

**(六)**财政部门、采购人、采购代理机构及其他有关单位和个人不得违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品，也不得违规干预银行向供应商进行贷款。

**(七)**相关单位和个人在开展“政采贷”工作过程中，发现新问题、新情况或者有意见建议的，请及时向四川省财政厅反馈。

八、违规处理

**(一)银行违规处理**

银行不按照其在“四川政府采购网”公示的“政采贷”产品服务承诺事项办理供应商信用融资贷款申请的，由四川省财政厅进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，撤销其在“四川政府采购网”的公示信息，取消其资格，并在1-3年内拒绝接收其再次申请。

**(二)供应商违规处理**

供应商以政府采购合同造假或者其他造假方式违规申请信用融资的，或者违反有关规定或者约定，导致无法偿还信用融资贷款的，或者拒绝或无故拖延还款付息的，由有关部门单位依法处理，纳入“不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项规定的具有良好的商业信誉条件”名单，并在“四川政府采购网”公示。

**(三)其他违规处理**

采购人无正当理由拖延和拒付采购资金的，或者采购代理机构拒绝支持银行借用场所向供应商介绍其“政采贷”产品的，或者有关单位或个人违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品的，或者有关单位或个人违规干预银行向供应商进行贷款的，由采购项目同级财政部门进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，按照有关规定依法处理。



**附件四：成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知(成财采〔2019〕17号)**

**查询链接：[http：//cdcz.chengdu.gov.cn/cdsczj/c116726/2019-03/13/content\_7d81ae9c2a1e48968c7839a9c5b88ccd.shtml](http://cdcz.chengdu.gov.cn/cdsczj/c116726/2019-03/13/content_7d81ae9c2a1e48968c7839a9c5b88ccd.shtml)**

|  |  |
| --- | --- |
| 成都市财政局 | 文件 |
| 中国人民银行成都分行营业管理部 |

成财采〔2019〕17号

成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知

成都天府新区、高新区财政金融局，各区(市)县财政局，市级各部门、单位，各银行业金融机构：

为深入贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，进一步发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》(以下简称《暂行办法》和《实施方案》)，现印发给你们，请按要求贯彻执行。

一、高度重视、迅速行动

政府采购信用融资是缓解中小企业资金短缺压力，优化中小企业发展环境，促进经济发展的重要举措，各相关单位要统一思想，充分认识政府采购信用融资工作的重要意义，结合政府采购工作实际精心组织、周密部署，赓即推进政府采购信用融资工作，支持有融资需求、符合条件的中小微企业实现高效融资。

二、明确责任、压茬推进

市级各部门、单位即日起严格按照《暂行办法》和《实施方案》相关规定和工作要求，结合职能职责认真抓好贯彻执行。各区(市)县财政部门要根据《暂行办法》，结合本地实际制定具体实施方案，在涵盖市级确定的融资机构基础上明确融资机构名单，并于2019年6月30日前全面推进政府采购信用融资工作。

三、优化服务、营造氛围

各相关单位要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化宣传引导、优化工作机制、加强跟踪问效，积极创造条件主动服务，为融资双方提供优质高效的服务，让政府采购信用融资政策惠及更多中小微企业，并将工作落实的经验做法及时形成信息反馈市财政局，为推动中小微企业高质量发展营造法治化、国际化、便利化的营商环境。

附件：1．成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法

2．成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案

成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部

2019年2月26日

附件1

成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法

第一章 总 则

第一条(政策依据)

为进一步贯彻落实国务院、四川省、成都市关于支持和促进中小企业发展的政策措施，充分发挥政府采购政策导向作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，支持中小企业参与政府采购活动，根据《政府采购法》《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》(川财采〔2016〕35号)和《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号)有关精神，结合我市实际，制定本办法。

第二条(适用范围)

成都市行政区域内政府采购信用融资适用本办法。

第三条(术语定义)

本办法所称政府采购信用融资，是指融资机构以信用审查为基础，依据政府采购合同，按相应的优惠政策向申请融资的中小企业(以下简称供应商)提供资金支持的融资模式。

本办法所称融资机构，是指在成都市属地注册或设立分支机构，有意向按照本办法开展政府采购信用融资业务，经同级财政部门确定的银行机构。

本办法所称中小企业，包括中型、小型及微型企业，其划型标准按照国家相关规定执行。

第四条(基本原则)

政府采购信用融资工作坚持政府引导、市场主导，自愿选择、自担风险，诚实信用、互惠共赢的原则，切实发挥市场在资源配置中的决定性作用。

第二章 融资优惠

第五条(融资方式)

供应商无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同向融资机构申请融资，融资机构根据其授信政策为供应商提供信用贷款。

第六条(融资额度)

融资额度原则上不超过政府采购合同金额。

第七条(融资利率)

融资机构向供应商提供融资的利率应低于同期一般中小企业的贷款利率。融资利率上浮比例原则上不超过中国人民银行公布的同期贷款基准利率的30%。

第八条(融资期限)

融资期限原则上与政府采购合同履行期限一致。

第九条(融资效率)

融资机构应当建立政府采购信用融资绿色通道，配备专业人员定向服务，简化融资审批程序。对申报材料齐全完备的供应商，原则上应在5个工作日内完成审批，对审批通过且具备放款条件的供应商，原则上应在5个工作日内完成放款。

第十条(融资业务升级)

对履约记录良好、诚信资质高的供应商，融资机构应当在授信额度、融资审查、融资利率等方面给予更大支持，促进供应商依法诚信经营。

第十一条(贷款风险补贴)

对银行业金融机构向小微企业发放的贷款(无需抵押、质押或担保的贷款)损失，财政部门按最高不超过年度新增损失类贷款额的60%予以风险补贴，具体分担比例由各地根据金融机构小微企业贷款发放总量、损失情况、财力状况等因素综合确定。

第三章 融资流程

第十二条(融资流程)

(一)信息发布。采购人应当在发布的采购公告和采购文件中载明采购项目可提供信用融资的信息。

(二)融资申请。有融资需求的供应商自主选择提供政府采购信用融资服务的融资机构及产品，并按要求提供申请资料。

(三)融资审查。融资机构对供应商的融资申请进行审查，并向供应商反馈审查及融资额度等情况。

(四)账户确认。供应商须在合作融资机构开立结算账户，并与采购人在政府采购合同中或通过签订补充协议的方式约定唯一收款账户，融资机构对唯一收款账户进行确认和锁定。

(五)放款。融资机构对政府采购合同及融资相关信息进行确认，并向供应商提供相应的融资产品。

(六)贷款归还。采购人按相关规定和合同约定将合同资金支付至约定的唯一收款账户。

第四章 职责分工

第十三条(财政部门职责)

牵头政府采购信用融资工作，做好政策引导和支持协调，为开展政府采购信用融资提供便利。向融资机构提供相关必要信息，推进政府采购中标(成交)信息、合同信息、融资信息和信用信息等信息资源共享。适时调整开展政府采购信用融资业务的融资机构名单。但在政府采购信用融资工作中，财政部门不得提供任何形式的担保和承诺。

第十四条(融资机构主管部门职责)

引导融资机构依法依规开展政府采购信用融资。推动成都市政府采购监督管理系统与中征应收账款融资服务平台直联，实现政府采购信用融资线上办理，加强与财政部门的信息共享。

第十五条(采购人职责)

执行并宣传政府采购信用融资政策，在采购公告和采购文件中载明政府采购信用融资政策。在采购代理机构委托协议中明确政府采购信用融资工作相关要求。畅通银企对接渠道，支持供应商开展政府采购信用融资。依法及时公开政府采购合同信息，协助融资机构确认或更改合同支付信息。及时开展履约验收和资金支付工作，不得无故拖延和拒付采购资金。

第十六条(融资机构职责)

宣传和推广政府采购信用融资政策，开发符合政府采购信用融资政策的产品。在做好授信调查的基础上合理确定授信额度。做好融资业务与政府采购业务的系统对接。制定业务管理规范，做好相关风险防控工作。定期向同级财政部门反馈业务开展情况。

第十七条(供应商职责)

依法诚信参与政府采购活动，严格遵守国家法律、法规和政府采购合同约定，对投标(响应)文件的真实性和相关承诺承担法律责任。真实、完整、准确地向融资机构提供信用融资审查所需相关资料。遵照融资约定及时还本付息。

第五章 监督管理

第十八条(采购人监管)

采购人不执行政府采购信用融资政策，或不正当干预供应商选择合作融资机构，或无故拖延和拒付采购资金的，财政部门视情节进行约谈、通报直至暂停拨付财政资金。

第十九条(融资机构监管)

融资机构违反规定开展政府采购信用融资业务，对政府采购造成负面影响的，财政部门视情节取消其参与政府采购信用融资的业务权限。

第二十条(供应商监管)

供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不按约定按时还款付息的，融资机构依法追究相关责任。财政部门将其纳入“不具备《政府采购法》第二十二条第一款第(二)项规定的具有良好的商业信誉条件”名单并予以公示。

第二十一条(相关单位及工作人员监管)

各相关单位及其工作人员在履行职责中存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照有关规定处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第六章 附 则

第二十二条(解释相关)

本办法由市财政局会同中国人民银行成都分行营业管理部负责解释。

第二十三条(施行相关)

本办法自印发之日起施行。市财政局、市金融办2013年12月9日印发的《关于开展中小企业政府采购信用担保及融资试点工作的通知》(成财采〔2013〕200号)同时废止。

附件2

成都市级支持中小企业政府采购

信用融资实施方案

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展相关精神和政府采购支持中小企业发展政策，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业发展，根据《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》(以下简称《暂行办法》)，制定本实施方案(以下简称《实施方案》)。

一、目标任务

全面贯彻落实国务院、四川省、成都市关于支持中小企业发展精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，持续推进和完善政府采购诚信体系建设，引导融资机构扩大对政府采购中标(成交)中小企业供应商(以下简称供应商)的融资规模，积极营造良好的营商环境，促进中小企业高质量发展。

二、适用范围

本《实施方案》适用于成都市本级政府采购信用融资工作。

三、基本原则

(一)政府引导、市场主导。坚持政采搭台、市场运作，市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部牵头组织并指导市级政府采购信用融资工作，但不参与政府采购信用融资具体业务。融资机构和供应商通过市场化运作的方式开展政府采购信用融资工作。

(二)自愿选择、自担风险。融资机构自愿选择是否开展政府采购信用融资业务。供应商自主决定是否享受政府采购信用融资政策，并自由选择信用融资合作方。融资机构与供应商自行承担政府采购信用融资的业务风险。

(三)诚实信用、互惠共赢。引导供应商树立“诚信创造价值”的理念，通过政府采购信用融资支持供应商依法、诚信经营。利用信息化技术搭建信息互通平台，在诚实信用、互惠互利基础上，促进供应商与融资机构实现良性互动、合作共赢。

四、组织实施

(一)宣传动员

相关部门和单位采取多种方式积极宣传《暂行办法》和《实施方案》，落实财政部门、融资机构主管部门、采购人、融资机构等职责任务，明确各项工作目标任务，确保成都市级政府采购信用融资工作有序推进。

(二)融资机构选择

1．报名。有意向按照《暂行办法》和《实施方案》开展政府采购信用融资业务的融资机构，由其在蓉最高机构或在蓉最高机构指定的分支机构在市财政局政府采购监督管理处报名。报名需提供以下材料：

(1)融资机构基本情况；

(2)政府采购信用融资实施方案(包括授信政策、融资产品、贷款利率及其它优惠措施、业务流程及各环节办结时间、联系方式等)；

(3)关于遵照《暂行办法》和《实施方案》开展政府采购信用融资业务的承诺；

(4)关于政府采购信用融资业务风险及系统对接研发费用自行承担的承诺。

2．系统对接。融资机构成功报名后，须按要求完成政府采购信用融资业务与成都市政府采购监督管理系统的技术对接。

3．确定融资机构。市财政局将完成系统对接的融资机构确定为我市开展政府采购信用融资业务的融资机构，并在成都市政府采购监督管理系统集中展示，为供应商开展融资提供指引。

(三)其他事项

成都市级政府采购信用融资工作通过成都市政府采购监督管理系统实行全流程在线管理。成都市政府采购监督管理系统启用前或升级维护期间，市级政府采购信用融资业务按照《暂行办法》相关规定进行离线办理，并在系统正常运行后上传相关信息。

五、相关要求

(一)加强组织领导。政府采购信用融资是缓解中小企业资金短缺压力，优化中小企业发展环境，促进我市经济发展的重要举措。市级各部门、单位要统一思想，充分认识此项工作的重要意义，认真抓好政策落实，全面、有序、科学推进政府采购信用融资工作。

(二)注重协调配合。市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部及采购人等有关单位要根据职责任务，及时协调解决工作中遇到的困难和问题，积极创造条件主动服务，帮助有融资需求、符合条件的供应商实现政府采购信用融资，促进中小企业又好又快发展。

(三)强化宣传引导。各相关部门、单位要不断优化工作机制，为中小企业供应商提供优质服务。强化宣传引导，不断扩大政府采购信用融资政策的知晓度。加强跟踪问效，让政府采购信用融资惠及更多中小企业，积极营造良好的营商环境。